メンテナンス−設定値の初期化
本商品の設定内容を工場出荷時に戻します。 本商品がうまく動作しない場合は、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。
初期化には、下記の3通りがあります。
● | 完全初期化
● | 部分初期化（電話関連の設定初期化）
● | 部分初期化（電話関連以外の設定初期化）
※　「Web設定」画面に表示されている ボタンについての説明は こちら
［完全初期化］
本商品の設定を工場出荷状態に戻します。
1. | [工場出荷時設定に戻す]をクリックする
2. | [OK]をクリックする
3. | [OK]をクリックする 本商品が起動したあと初期状態ランプが橙点灯すると、初期化が完了します。
4. | 本商品再起動後、「機器設定用パスワードの初期設定」画面が表示されるので、再度設定する場合は、機器設定用パスワードを設定する
＜お知らせ＞ 本商品を初期化すると、今までに設定した内容は消去されます。ご注意ください。 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると、登録ランプとひかり電話ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。 情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。 本商品を当社に返却したり廃棄したりする場合など、本商品の利用をやめる際は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。
［部分初期化］
電話関連の設定、もしくは電話関連以外の設定のみを初期化します。
1. | ［電話関連の設定初期化］または［電話関連以外の設定初期化］をクリックする
2. | [OK]をクリックする
- ＜お知らせ＞ ［部分初期化］はひかり電話サービスをご契約のお客様のみ表示されます。 「電話関連の設定初期化」は、「電話設定」でユーザが設定した値を初期化します。 「電話関連以外の設定初期化」は、「電話設定」以外でユーザが設定した値を初期化します。
  ※ | ただし、機器設定用パスワードと通信情報ログは初期化されません。
↑ページのトップへ