無線LANカードの使いかた
本商品で無線LAN機能をご利用になるには、無線LANカードが必要です。
本商品やパソコンに取り付ける無線LANカードについて
本商品に使用できる無線LANカード | SC-32NE/SC-32SE/SC-32KI/SC-32HI SC-40NE/SC-40NE「2」
パソコンに取り付ける無線LANカード | SC-32NE/SC-32SE/SC-32KI/SC-32HI
＜お知らせ＞ 他の無線LANカードは取り付けないでください。 本商品の無線LANは、「SC-32NE/SC-32SE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合」または「SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合」のいずれか一方でのみご利用いただけます。また、ご利用になる無線LANを変更される場合は、新たに無線設定が必要となります。 本商品でSC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。 詳細は本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。 また、SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる前に、本商品に最新のファームウェアが適用されているか確認してください。 →確認方法は こちらをご覧ください。 SC-32NE、SC-32SE、SC-32KIおよびSC-32HIは、IEEE802.11b/g（2.4GHz帯域）、IEEE802.11a（W52）に対応しています。IEEE802.11a（W53、W56）ではご利用になれません。 パソコンに無線LANカードを取り付けて無線LAN機能を利用される場合には、無線LANカードに付属の取扱説明書などをご覧ください。
↑ページのトップへ