ネットワークゲームをするには
本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。 ご利用になるゲーム機やネットワークゲームに合わせて設定を行ってください。
＜お知らせ＞ ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。
＜お願い＞ 変換対象ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。 詳細については、ネットワークゲームなどのサポート窓口にお問い合わせください。
「Web設定」で設定する
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス｢http://192.168.1.1/｣（工場出荷時）と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | [対象インタフェースを選択]のプルダウンメニューで接続先を選択し、[選択]をクリックする
6. | [NATエントリ]の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]をクリックし、[NATエントリ編集]欄で設定する
| 本商品では、[NATエントリ]のパターンを最大50個設定できます。
| (1) | [変換対象プロトコル]で｢TCP/UDP/ESP/AH｣のどれかを選択する
| (2) | [変換対象ポート]でポート番号を指定する
| (3) | [宛先アドレス]で上で設定したポートに対して固定的に割り当てるクライアントパソコンなどのIPアドレスまたはMACアドレスを入力する
7. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
8. | [前のページへ戻る]をクリックする 登録した内容が表示されます。
9. | [NATエントリ]欄で、設定したエントリ番号をチェックする
10. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
11. | [保存]をクリックする 設定内容が保存されます。
↑ページのトップへ