VPNパススルー
PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)による仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。 ・LAN側のPPTPクライアントからWAN側のPPTPサーバへのアクセス。 ・WAN側のPPTPクライアントからLAN側のPPTPサーバへのアクセス。 また、IPsec(IP Security)によるVPN接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。 ・LAN側のIPsecクライアントからWAN側のIPsecサーバへのアクセス。 ・WAN側のIPsecクライアントからLAN側のIPsecサーバへのアクセス。
＜ご注意＞ 　−本商品で「IPsecパススルー通信」を行う場合− 1つのIPsecサーバに対して、複数セッションの通信提供はできません。 本商品内のLANにIPsecサーバを構築する場合は、静的IPマスカレード設定を併用する必要があります。 IKE(Internet Key Exchange)を使ったIPsecパススルー通信を行う場合には、静的IPマスカレード設定を併用する必要があります。 静的IPマスカレード設定を必要とする通信には、同時に複数台の端末を指定できません。
PPTPの利用例
ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。 なお、IPsecの場合でも、PPTPと同じような構成で利用できます。 ＜利用例1＞では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。 ＜利用例2＞では、自宅の複数のパソコンからインターネット経由でそれぞれ別のネットワークにアクセス できます。 ＜利用例3＞では、自分のネットワークに外部のパソコンからアクセスさせることができます。 また、PPTP は、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。
＜利用例1＞ 本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する
＜利用例2＞ 本商品に接続したPPTPクライアントからそれぞれ別のPPTPサーバに接続する
＜利用例3＞ 本商品に接続したPPTPサーバに接続する 本商品に接続できるPPTPサーバ/IPsecサーバは1台のみです。
＜お知らせ＞ PPTP機能またはIPsec機能のサポート状況および設定方法は、それぞれのサポート窓口にお問い合わせください。
PPTPの設定方法
＜利用例1,2＞の場合と＜利用例3＞ の場合では、設定方法が異なります。
■ WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定
(＜利用例1,2＞の場合) ＜利用例1,2＞の場合、本商品に設定する必要はありません。
■ WAN側のPPTPクライアントへアクセスする場合のLAN側のPPTPサーバの設定
(＜利用例3＞の場合) LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的IPマスカレードの設定が必要です。LAN側に設置するPPTPサーバを静的IPマスカレードで、WAN側からアクセス可能にします。 下記に設定手順を示します。
■ 「Web設定」
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス｢http://192.168.1.1/｣（工場出荷時）と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | 「対象インタフェースを選択」のプルダウンメニューで接続先を選択し、[選択]をクリックする
6. | [NATエントリ]の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]をクリックし、[NATエントリ編集]欄で下記のように設定する
(1) | 変換対象プロトコルから「TCP」を選択する
(2) | 変換対象ポートに「1723」を入力する
(3) | 宛先アドレスにPPTPサーバのIPアドレスを入力する ＜利用例3＞のようにPPTPサーバのIPアドレスが[192.168.1.201]の場合は、[192.168.1.201]を入力します。
7. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。 [設定]は、エントリを登録するごとにクリックする必要があります。
8. | [前のページへ戻る]をクリックする 登録した内容が表示されます。
9. | [NATエントリ]欄で、設定したエントリ番号をチェックする
10. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
11. | [保存]をクリックする 設定内容が保存されます。
↑ページのトップへ