IEEE802.11n 無線LAN
本商品に専用無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）を取り付けた際に設定可能な機能です。 IEEE802.11nに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
※ | 本商品でSC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。 詳細は本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」は、初期値が「IEEE802.11b/g/n互換」に設定されています。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの「無線LAN動作モード」で接続していた無線LAN端末から接続できなくなる場合があります。
- ＜お知らせ＞ IEEE802.11nは、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11nを使用する機器のスループットが著しく下がる場合があります。 本商品の拡張カードスロットに取り付けることができるのは、SC-32NE、SC-32SE、SC-32KI、SC-32HIまたはSC-40NE/SC-40NE「2」のみです。他の無線LANカードを取り付けないでください。
  ※ | 本商品でSC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。 詳細は、本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。
↑ページのトップへ