IPv6セッション
ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合にご利用になれます。
※ | ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合、IPv4 PPPoEおよびIPv6 PPPoEの2本のセッションが確立されます。本機能が不要の場合は、下記の手順を参照し切断してください。
※ | IPv6 PPPoEの設定は、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」（接続設定1)で設定した内容をもとに自動で行われます。
※ | 本商品に接続してご利用になるIPv6対応機器によっては、設定内容により利用できなくなる場合があります。その場合は、「基本設定」-「接続先設定（IPv6 PPPoE）」-［拡張設定］の「LAN側プレフィックスの選択」を「手動設定(NGNプレフィックス固定)」に変更し、IPv6対応機器を再起動してください。
IPv6セッションでできること
■静的ポリシールーティング
| 本商品は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合、 パケット振り分けルールを設定することにより、転送先をIPv6セッション（IPv6 PPPoEインタフェース）と IPv6 IPoEインタフェースへ振り分けることができます。
■LAN側プレフィックスの判別／転送先モード設定
| 本商品は、LAN側に設定するプレフィックスの判別方法の設定や「IPv6インターネット接続（IPv6 IPoE）サービス」、または 「フレッツ・v6オプション」をご利用のお客様あての通信の転送先を選択することができます。
設定方法
■ IPv6 PPPoEセッションの接続/切断
「基本設定」-「接続先設定（IPv6 PPPoE）」で接続/切断する
1. | 「接続先の情報」の「操作」で［接続］をクリックする
2. | しばらくすると、「停止」が「接続中」になります
3. | セッションを切断したい場合は、「操作」で［切断・停止］をクリックする
4. | しばらくすると、「接続中」が「停止」になります
■静的ポリシールーティング設定
| 「基本設定」-「接続先設定（IPv6 PPPoE）」-「静的ポリシールーティングエントリ」で設定する
※ | 「静的ポリシールーティング設定」で設定した条件と一致するパケット、およびその応答パケットは 条件が一致した転送先へ転送されます。また、条件が一致しなかったパケット、およびその応答パケットは、デフォルトルートの転送先へ転送されます。
■LAN側プレフィックスの設定／転送モード設定
| 「基本設定」-「接続先設定（IPv6 PPPoE）」-「拡張設定」で設定する
↑ページのトップへ