設定方法
(1)本商品の設定をする
・ | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の設定］で「IPアドレスの自動取得」を「Unnumbered」に設定する。
・ | 本商品に接続先の設定、IPアドレス、DNSサーバアドレスなどを設定する。
本商品に設定するグローバルIPアドレスは、プロバイダから割り当てられたものを使用します。 プロバイダから割り当てられる連続したグローバルIPアドレスのうち、最初(ネットワークアドレス)と最後(ブロードキャストアドレス)はシステムで予約されており、一般的にホストには使用しません。
＜お知らせ＞ DMZとは併用できません。 LAN側とWAN側で、同じIPアドレスを設定しないでください。 グローバルIPアドレスを付与したパソコンから本商品の「Web設定」を起動する場合には、Webブラウザのアドレス欄には、「プロバイダから割り当てられた本商品のグローバルIPアドレス」を入力してください。 ここで「Web設定」を起動するときに、「Web設定」のトップページが表示されずに、 エラーメッセージが表示されることがあります。 「Web設定」を行うには、JavaScript(TM)を「有効にする」に設定してください。 また、Webブラウザの設定において、インターネットのセキュリティのレベルを「高」または「カスタム」に設定してある場合、本商品の設定が正しく行えない場合があります。
■ 「Web設定」
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス｢http://192.168.1.1/｣（工場出荷時）と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」をクリックする
5. | [接続先の選択設定]で「Unnumbered」を設定する「接続先名」を選択する
6. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-[接続先の設定]を下記のように設定する
| ［接続先の設定］
| 接続先名 | ： | プロバイダの名称など接続先がわかるように入力する。
| 接続先ユーザ名 | ： | プロバイダの指示にしたがって、ユーザー名ID(認証ID）を入力する。 （例：ログインID@xxxxxx.ne.jpなど。@以下はプロバイダによって 異なります。）
| 接続パスワード | ： | プロバイダの指示にしたがって、割り当てられたパスワードを入力する。
| ［IPアドレス］
| IPアドレスの自動取得 | ： | 「Unnumbered」を選択する。
| プロバイダの指示にしたがって、本商品に割り当てるグローバルIPアドレスとサブネットマスクを入力する。
| 例) | グローバルIPアドレスを8個割り当てるサービスを利用する場合
グローバルIPアドレス | ： 200.200.200.0〜200.200.200.7
ネットマスク | ： 255.255.255.248
DNS | ： 211.211.211.1
セカンダリDNS | ： 211.211.222.2
プロバイダから割り当てられた本商品に設定するグローバルIPアドレス
IPアドレス | ： 200.200.200.1
ネットマスク | ： 255.255.255.248
※　最初と最後のアドレスはシステムで予約されているため 本商品で使用できるIPアドレスは "200.200.200.1〜200.200.200.6"の6個です。 ただし、6個のうち1個には、プロバイダから割り当てられた 本商品のグローバルIPアドレスを割り当ててください。 例） 200.200.200.0　ネットワークアドレスのため使用不可 200.200.200.1　プロバイダから割り当てられた本商品の グローバルIPアドレス(推奨) 200.200.200.2　Webサーバ 200.200.200.3　メールサーバ 200.200.200.4　DNSサーバ 200.200.200.5　クライアントパソコン 200.200.200.6　クライアントパソコン用NATアドレス 200.200.200.7　ブロードキャストアドレスのため使用不可
| ［DNSサーバアドレス］
| プライマリDNS | ： | プロバイダから指定された1番目のDNSサーバのIPアドレスを入力する。 例)　211.211.211.1
| セカンダリDNS | ： | プロバイダから指定された2番目のDNSサーバのIPアドレスを入力する。 例)　211.211.222.2
| ［認証方式］
| 既存値を変更する場合には、設定してください。
| ［接続モード］
| 既存値を変更する場合には、設定してください。
| ［PPPキープアライブ］
| 既存値を変更する場合には、設定してください。
| ［拡張設定］
| 既存値を変更する場合には、設定してください。
7. | [設定]をクリックする
8. | [OK]をクリックする 静的NATをご利用の場合は、設定内容を確認してください。
9. | [OK]をクリックする 設定内容が有効になります。
10. | [保存]をクリックする 設定内容が保存されます。
(2)パソコンの設定をする
・ | 複数固定IPサービスを利用するそれぞれのパソコンにプロバイダから割り当てられたグローバルIPアドレスとネットマスクを設定します。
・ | ゲートウェイアドレス、DNSサーバのアドレスに本商品に設定したグローバルIPアドレスを設定します。
↑ページのトップへ