無線LAN設定−MACアドレスフィルタリング
本画面は、本商品に専用無線LANカード（SC-32NE、SC-32SE、SC-32KI、SC-32HIまたはSC-40NE/SC-40NE「2」）が取り付けられているときに表示されます。
※ | 本商品でSC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳細は本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。
MACアドレスフィルタリングは、アクセスポイント（本商品）が接続を許可したい無線LAN端末を指定する機能です。 本商品に、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを登録し、MACアドレスが登録されていない無線LAN端末を本商品へ接続できなくすることで、不正なアクセスを防止できます。 本商品では、[接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ]のパターンを最大32個設定できます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映され、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。
＜お知らせ＞ MACアドレスは12桁の16進数で表現されます。 MACアドレスフィルタリングのエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2で共通のものを使用します。 「MACアドレスフィルタリング」を使用するためには、「無線LAN設定」-[マルチSSID設定]で「MACアドレスフィルタリング」が「使用する」に設定されていることが必要です。 不特定の無線LAN端末から本商品への接続を防ぐためには、「MACアドレスフィルタリング」を使用してください。 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合、無線LAN端末のMACアドレスを登録していないと設定に失敗します。 無線LAN端末を増設する場合は、増設する無線LAN端末のMACアドレスを［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］に追加してください。 MACアドレスの表示場所については、ご使用の無線LAN端末、無線LANカードなどの取扱説明書を参照してください。また、無線LAN内蔵パソコンの場合は、パソコンのOSから確認できます。パソコンのOSのオンラインヘルプなどを参照してください。
■MACアドレスフィルタリング
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[01〜16][17〜32]をクリックすると[接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ]の [01〜16][17〜32]を切り替えて表示します。
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］
＜[接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ]を編集する場合＞
| ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]を クリックする 「MACアドレスフィルタリング エントリ編集」の画面が表示されます。
＜[接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス]を削除する場合＞
| ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の[削除]を クリックする
■MACアドレスフィルタリング エントリ編集
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集］
本商品では、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを設定できます。
※ | 複数の［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合には、 下記1〜2のあと［前のページへ戻る］をクリックし、［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］で編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、続けて設定します。
1. | 下記を参考にして選択・入力する
入力方法
「ニックネームで選択」 「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
ニックネーム
| 「入力方法」で、「ニックネームで選択」を選択した場合
| 「無線LAN設定」-「無線LAN端末設定」で設定したニックネームから選択できます。
MACアドレス
| 「入力方法」で、「MACアドレスで選択」を選択した場合
| 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。 本商品に接続した無線LAN端末と接続拒否された無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。（既にMACアドレスフィルタリングに登録済みの端末は除きます。）
| 「入力方法」で、「MACアドレス指定」を選択した場合
| MACアドレスを入力します。 半角の0〜9、a〜f、A〜F、:(コロン)が使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
| 例） MACアドレスが‘xx-xx-xx-xx-xx-xx’の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ