ひかり電話の使いかた
以下でご案内する各機能や設定をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。
■ 本商品に接続できる機器について
本商品には次の機器を接続することができます。
アナログ端末 ：電話機など IP端末（音声）：ひかり電話に対応した無線IP端末など IP端末（通常）：フレッツフォン VP1000など

アナログ端末を接続するには
本商品にアナログ端末を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更する場合の手順について説明します。
※ | ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。
・ | アナログ端末を接続する場合（例：内線番号「1」に設定する）
・ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「1」の設定内容を変更する）
・ | 内線番号を変更する場合
| ・ | 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）
■ | アナログ端末を接続する場合（例：内線番号「1」に設定する）
| 本商品にアナログ端末を接続するには次の手順で設定します。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）をクリックする
(2) | [内線設定（アナログ端末）]の編集画面が表示されるので、編集する →[内線設定（アナログ端末）]の説明はこちら
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]で、使用する内線番号（「1」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
(5) | [設定]をクリックする
■ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「1」の設定内容を変更する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）をクリックする
(2) | [内線設定（アナログ端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]で、使用する内線番号（「1」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(5) | [設定]をクリックする
■ | 内線番号を変更する場合
| 内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。
| ・ | 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）
| 【新しい番号に変更する場合】（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | ［内線番号一覧］の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）をクリックする
(2) | [内線設定（アナログ端末）]の編集画面が表示されるので、内線番号を（「11」）に変更する
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]で、使用する内線番号（「11」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(5) | [設定]をクリックする
| 【すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合】 （例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、すでに[内線番号一覧]に表示されている内線番号を違う番号に変更する（「5」を「55」に変更する）
| ※ | 本商品で変更した内線番号（「5」）をIP端末側の内線番号として使用していた場合は、IP端末の内線番号も同じ番号（「55」）に変更してください。
(2) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定する（「1」を「5」に変更する）
IP端末（音声）を接続するには
本商品にIP端末（音声）を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更・削除する場合の手順について説明します。
※ | IP端末（音声）が自動設定をサポートする場合は、自動設定を行うことにより、通話可能となります。 ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。
※ | 本商品にIP端末（音声）を接続するには、ひかり電話に対応した無線IP端末などのIP端末（音声）が必要です。
※ | 本商品に接続したIP端末（音声）のご使用をやめる場合は、割り当てられた内線番号の設定内容を削除してください。
・ | IP端末（音声）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
・ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
・ | 内線番号を変更する場合
| ・ | 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
・ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）
■ | IP端末（音声）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
| 本商品にIP端末（音声）を接続するには次の手順で設定します。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「端末属性」の設定項目で、「音声専用端末」を選択します。 →[内線設定（IP端末）]の説明はこちら
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]で、使用する内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
(5) | [設定]をクリックする
■ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]で、変更した内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(5) | [設定]をクリックする
■ | 内線番号を変更する場合
| 内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。
| ・ | 新しい番号に変更する場合(例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
| 【新しい番号に変更する場合】（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、内線番号を（「33」）に変更する
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]に内線番号（「33」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(5) | [設定]をクリックする
※ | 本商品でIP端末（音声）の内線番号を変更した場合は、IP端末側の内線番号も同じ番号（「33」）に変更してください。
| 【すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合】 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、すでに[内線番号一覧]に表示されている内線番号を違う番号に変更する（「5」を「55」に変更する）
| ※ | 本商品で変更した内線番号（「5」）をIP端末（音声）の内線番号として使用していた場合は、IP端末側の内線番号も同じ番号（「55」）に変更してください。
(2) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定する（「3」を「5」に変更する）
※ | IP端末側の内線番号も同じ番号（「5」）に変更してください。
■ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で削除できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、削除したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[削除]をクリックする
(2) | [OK]をクリックする
| 端末情報が削除され、内線設定で設定した項目が初期値に戻ります。パスワードは自動生成されます。 ただし、内線番号は初期値に戻りません。
IP端末（通常）を接続するには
本商品にIP端末（通常）を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更・削除する場合の手順について説明します。
※ | IP端末（通常）が自動設定をサポートする場合は、自動設定を行うことにより、通話可能となります。 ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。
※ | 本商品にIP端末（通常）を接続するには、フレッツフォン VP1000などのIP端末（通常）が必要です。
※ | 本商品に接続したIP端末（通常）のご使用をやめる場合は、割り当てられた内線番号の設定内容を削除してください。
※ | IP端末（通常）は、ひかり電話に対応したIP端末などの相手と、映像と音声による通話（テレビ電話）ができます。テレビ電話の機能を使用するためには、テレビ電話のご契約が必要です。
・ | IP端末（通常）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
・ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
・ | 内線番号を変更する場合
| ・ | 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
・ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）
■ | IP端末（通常）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
| 本商品にIP端末（通常）を接続するには次の手順で設定します。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「端末属性」の設定項目で、「通常端末」を選択します。 →[内線設定（IP端末）]の説明はこちら
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]で、使用する内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
(5) | [設定]をクリックする
本商品への設定が終了したら、IP端末(通常)の設定を行ってください。 本商品とIP端末（通常）を設定後、本商品にIP端末（通常）を接続します。
■ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]で、変更した内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(5) | [設定]をクリックする
■ | 内線番号を変更する場合
| 内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。
| ・ | 新しい番号に変更する場合(例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
| 【新しい番号に変更する場合】（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、内線番号を（「33」）に変更する
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [内線番号一覧]に内線番号（「33」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(5) | [設定]をクリックする
※ | 本商品でIP端末(通常）の内線番号を変更した場合は、IP端末側の内線番号も同じ番号（「33」）に変更してください。
| 【すでに[内線番号一覧]にある内線番号と同じ番号に変更する場合】 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、すでに[内線番号一覧]に表示されている内線番号を違う番号に変更する（「5」を「55」に変更する）
| ※ | 本商品で変更した内線番号（「5」）をIP端末（通常）の内線番号として使用していた場合は、IP端末側の内線番号も同じ番号（「55」）に変更してください。
(2) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定する（「3」を「5」に変更する）
※ | IP端末側の内線番号も同じ番号（「5」）に変更してください。
■ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で削除できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する
(1) | [内線番号一覧]の中から、削除したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[削除]をクリックする
(2) | [OK]をクリックする
| 端末情報が削除され、内線設定で設定した項目が初期値に戻ります。パスワードは自動生成されます。 ただし、内線番号は初期値に戻りません。
↑ページのトップへ