マルチSSID
本商品では2つの無線ネットワーク名（SSID）、SSID-1/SSID-2 が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。
SSID-1
(初期値：RVS340SE-XXXXXX-1 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(大文字))※)
・ | SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
| 暗号化方式としてWPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（TKIP/AES）、WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）が利用可能。（初期値はWPA-PSK（TKIP））
・ | SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
| 暗号化方式としてWPA2-PSK（AES）、WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）が利用可能。（初期値はWPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES））
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
SSID-2
(初期値：RVS340SE-XXXXXX-2 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(大文字))※)
暗号化方式として「WEP（64bit）」、「WEP（128bit）」、「WEP（152bit）」、「WPA-PSK(TKIP)」、「WPA-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(TKIP)」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」が利用可能。 (初期値はWEP(128bit)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
※ | SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合は、WEP（152bit）はご利用いただけません。

設定方法
■ 「Web設定」
・SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-[マルチSSID設定]で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし 設定する。
・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-[マルチSSID設定]で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし 設定する。
＜お知らせ＞ 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
↑ページのトップへ