情報−無線LAN情報
無線LANに関する情報を表示します。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［無線LAN情報］
無線LANアクセスポイント
| 現在使用中の無線LANアクセスポイントの設定内容を表示します。 行末の［詳細］をクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。
無線LAN端末
| 現在使用中の無線LAN端末の設定内容を表示します。 行末の［詳細］をクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。
電波強度
| 電波強度測定ボタンをクリックすると、各無線LAN端末の電波強度が表示されます。
電波の状態は以下のとおりです。
■■■■ | 緑4本 | 非常に強い
■■■ | 緑3本 | 強い
■■ | 黄2本 | 普通
■ | 赤1本 | 弱い
NG |  | 通信不通
＜お知らせ＞ 周囲の無線環境により電波強度測定が失敗する場合があります。
［無線LANアクセスポイント］
MACアドレス
| 本商品の無線LANアクセスポイントのMACアドレスを表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルを表示します。
拡張チャネル
| デュアルチャネル機能の使用状態を表示します。（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合のみ）
| 無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。
無線の暗号化
| 本商品の無線LANアクセスポイントに設定されている暗号化を表示します。

［無線LAN端末］

ニックネーム
| 無線LAN端末設定で設定した無線LAN端末のニックネームを表示します。
MACアドレス
| 無線LAN端末のMACアドレスを表示します。
IPアドレス
| 無線LAN端末のIPアドレスを表示します。
動作モード
| 現在使用中の無線LAN端末の動作モードを表示します。
Super AG
| Super AG機能が設定されているかを表示します。
無線優先制御（WMM）
| 無線優先制御（WMM）が設定されているかを表示します。
無線省電力制御（WMM-PS）
| 無線省電力制御機能の状態を表示します。（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合のみ）
無線の暗号化
| 無線LAN端末に設定されている暗号化を表示します。

↑ページのトップへ