# 情報
セキュリティログ(IPv4)

セキュリティログ(IPv4)には、受信したIPv4パケットについて廃棄した履歴を表示します(最大100件)。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

※初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年になっている場合があります。

表示番号 | 受付日時 | 送信元IPアドレス/ポート (※1) | 宛先IPアドレス/ポート (※2) | プロトコル (※3) | アクション (※4)

※1 送信元IPアドレス/ポート
  IPv4アドレス / ポート番号(1-65535/-/+)
  TCP/UDP以外のパケットはポート番号が「-」で表示され、2番目以降のフラグメントはポート番号が「+」で表示されます。
※2 宛先IPアドレス/ポート
  IPv4アドレス / ポート番号(1-65535/-/+)
  TCP/UDP以外のパケットはポート番号が「-」で表示され、2番目以降のフラグメントはポート番号が「+」で表示されます。
※3 プロトコル
  TCP / UDP / ICMP / 1-255(プロトコル番号)
※4 アクション
  filter
    パケットフィルタ設定の条件に一致して廃棄したパケット
  spi
    SPI機能によって廃棄したパケット
  nat
    外部から受信したパケットのうちNATによって廃棄したパケット
  unknown
    その他の要因により破棄したパケット

### お知らせ

- 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。

ページの先頭へ