# 無線LAN設定
無線LAN共通設定

本商品に、無線LANに関する設定をします。
本画面は、本商品に専用無線LANカード(SC-40NE「2」)が装着されているときに表示されます。

設定変更は即時に有効となります。無線LAN端末から設定を行っている場合には、[設定]をクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。
設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [無線LANアクセスポイント設定]

#### IEEE802.11ac/n/a(5GHz) (初期値：使用する)

本商品でIEEE802.11ac/n/a(5GHz)の無線LANを使用するかどうかを指定します。

#### IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) (初期値：使用する)

本商品でIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)の無線LANを使用するかどうかを指定します。

#### 無線機能を有効にする場合

使用したい無線LANの「使用する」にチェックをしたあと、[設定]をクリックします。

#### 無線機能を無効にする場合

使用しない無線LANの「使用する」のチェックを外したあと、[設定]をクリックします。

#### 無線設定を編集する場合

編集したい無線LANの「詳細設定」をクリックします。

ページの先頭へ