# 詳細設定
DHCPv4サーバ設定

DHCPv4サーバの設定をします。

通常は、初期値のままでお使いください。
間違えると接続できなくなりますので、 ご注意ください。

[設定]をクリックしたあと、現在の設定を有効にするには、再起動を実行してください。本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。
設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [IPアドレス/マスク長]

#### LAN側IPアドレス (初期値：192.168.1.1)

本商品のLAN側 IPアドレスを半角数字で設定します。

入力可能文字：0～9、「.(ドット)」

設定範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
ただし、以下は除きます。

- 127.0.0.0～127.255.255.255
- クラスA,B,C以外の設定
- 「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)が0または最大値
  (例：IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」)
- 192.0.0.0～192.0.0.7

※通常は初期値のままで使用してください。

※送信元アドレスルーティングに登録されているIPアドレスと同じ値および、別のネットワークアドレスとなるような値の設定はできません。

※ひかり電話で使用するIPアドレスと重複した場合は、別のIPアドレスを設定してください。

#### マスク長 (初期値：24)

サブネットマスク(LAN側マスク長)を設定します。

設定範囲：「LAN側 IPアドレス」が

- 1.0.0.0～126.255.255.255の場合：8～30
- 128.0.0.0～191.255.255.255の場合：16～30
- 192.0.0.0～223.255.255.255の場合：24～30

※通常は初期値のままで使用してください。

### [DHCPv4サーバ]

#### DHCPv4サーバ機能 (初期値：使用する)

「使用する」にチェックをつけると、 本商品のDHCPv4サーバ機能が有効になります。
通常は「使用する」にチェックして使用します。
LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPv4を使用せずに運用する場合には、チェックを外します。

#### 開始IPアドレス (初期値：192.168.1.2)

割り当てるアドレス範囲の開始IPアドレスを半角数字で設定します。

入力可能文字：0～9、「.(ドット)」

設定範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
ただし、以下は除きます。

- 127.0.0.0～127.255.255.255
- クラスA,B,C以外の設定
- LAN側IPアドレスとの重複設定
- 「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)が0または最大値
  (例：IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」)

※IPアドレス割り当て範囲は、LAN側IPアドレスと同一のサブネットでLAN側IPアドレスが含まれない範囲で、253以内のIPアドレス数になるように指定してください。また、接続される機器数が割り当てるアドレス範囲を超えると、正常に接続ができなくなる場合がありますので、万が一割り当てるアドレス範囲を変更する場合には、接続される機器数以上の範囲を指定してください。

#### 割当て個数 (初期値：253)

DHCPサーバ機能を有効にした場合、割り当てるアドレス個数を半角数字で設定します。

設定範囲：1～253

#### リース時間 (初期値：4)

DHCPサーバ機能を有効にした場合、割り当てるアドレスの貸出時間を半角数字で設定します。

設定範囲：1～72

### [DHCP固定IPアドレス設定]

[DHCP固定IPアドレス設定]を選択すると、割り当てIPアドレスの固定設定が出来ます。

### [DHCP固定IPアドレス設定エントリ編集]

#### MACアドレス

固定的にIPアドレスを割り当てる端末のMACアドレスを表示します。

#### IPアドレス

指定したMACアドレスに割り当てるIPアドレスを表示します。

#### エントリ編集をする場合

編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「エントリ編集」の画面が表示されます。
編集後、[設定]をクリックします。

#### エントリを有効にする場合

[有効/無効]をチェックし、[設定]をクリックします。
[設定]をクリックしたあと、本商品を再起動することで設定が有効になります。

※[有効/無効]はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### エントリを削除する場合

削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。

※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

### [DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集]

指定したエントリに対し、特定のMACアドレスに固定的にIPアドレスを割り当てる設定をします。

#### エントリ番号

編集を行うエントリ番号　1～50　(最大50件エントリできます。)

#### MACアドレス

固定的にIPアドレスを割り当てる端末のMACアドレスを入力します。
半角0～9、a～f、A～Fが使用できます。

※MACアドレスは、2文字づつ入力してください。

※重複したMACアドレスは登録できません。

#### IPアドレス

指定したMACアドレスに割り当てるIPアドレスを入力します。

ページの先頭へ