# 詳細設定
VPNサーバ設定

ご利用の状況より画面が表示されない場合があります。

VPNサーバ設定を行います。
設定変更は即時に有効となります。[設定]をクリックした後、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。
設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [VPNサーバ機能]

#### VPNサーバ機能の起動　(初期値：無効)

VPNサーバ機能の起動を有効にする場合に、チェックします。

#### 利用する接続先　(初期値：メインセッション)

「接続先設定(IPv4 PPPoE)」のメインセッション／セッション2～5で設定している接続先から利用する接続先を選択します。
メインセッションを利用する場合は「メインセッション」を選択し、セッション2～5を利用する場合は「セッション2」～「セッション5」を選択します。

#### 事前共有鍵　(初期値：ランダムに生成した20桁の半角英数字)

[表示]
  現在の事前共有鍵を表示します。
[更新]
  半角英数字20文字で構成されるランダムな文字列に、更新します。

### [VPNアカウント機能]

#### エントリ番号

VPNアカウントのエントリ番号を表示します。

#### 接続名

VPNアカウントの接続名を表示します。

#### ユーザ名

VPNアカウントのユーザ名を表示します。

#### 接続状態

VPNアカウントの接続状態を表示します。
接続時は「接続済み」、未接続時は「未接続」と表示されます。

#### 切断

VPN接続を切断したい場合にクリックします。

#### 操作

##### VPNアカウントの接続先を編集する場合

[VPNアカウント機能]の中から編集したい接続名の[編集]をクリックします。
「VPNサーバ設定　エントリ編集」画面が表示されます。
編集後に[設定]をクリックすると、設定した内容が反映されます。

##### [VPNアカウント機能]で使用しないアカウントを削除する場合

[VPNアカウント機能]の中から削除したい接続名の[削除]をクリックします。

### お知らせ

- 本商品はL2TP/IPsec対応のVPNサーバとしてのみ動作します。
- 本商品に設定可能なアカウントは最大20になります。

### [VPN接続の設定]

#### 接続名　(初期値：VPN設定1～20)

接続名を入力します。
全角文字・半角英数文字及び、「()半角カッコ」、「半角スペース」を最大32文字まで入力できます。

#### ユーザ名　(初期値：なし)

ユーザ名を入力します。
半角英数字を最大31文字まで入力できます。

#### パスワード　(初期値：なし)

パスワードを入力します。
半角英数字を8文字から最大31文字まで入力できます。

### [IPアドレス通知設定]

本商品にVPN接続する情報通信機器に対して、本商品のIPアドレスを通知する機能に関する設定を行います。

### [メール機能]

#### メール機能の有効無効　(初期値：無効にする)

メール機能を有効にする場合、チェックをします。

### [サーバ設定]

#### SMTPサーバ　(初期値：なし)

ご利用になるメールアドレスのSMTPサーバ名を入力します。
最大255文字まで入力できます。

#### ポート番号　(初期値：なし)

ご利用になるメールアドレスのポート番号を入力します。
1～65535を入力できます。

#### 差出人メールアドレス　(初期値：なし)

プロバイダから通知されたメールアドレスを入力します。
256文字まで入力できます。

### [認証設定]

#### SMTP認証の有効無効　(初期値：無効にする)

ご利用のSMTPサーバの認証を有効にする場合、チェックします。

#### アカウント名　(初期値：なし)

ご利用のSMTPサーバのアカウント名を入力します。
半角文字(半角カナを除く)を最大255文字まで入力できます。

#### パスワード　(初期値：なし)

ご利用のSMTPサーバのパスワードを入力します。
半角文字(半角カナを除く)を最大255文字まで入力できます。

### [宛先設定]

#### エントリ番号

メール送信宛先のエントリ番号を表示します。

#### 送信可否　(初期値：送信しない)

通信機器端末へのメール送信を許可する場合、チェックします。

#### MACアドレス　(初期値：なし)

通信機器端末のMACアドレスを入力します。

#### 宛先メールアドレス　(初期値：なし)

通信機器端末の送信先のメールアドレスを入力します。

### お知らせ

- 本商品のメール通知機能にて送付されるメールの文字コードは「ISO-2022-JP(JIS)」になります。
- 本商品のメール同時送信数は5になります。
- VPNクライアントが本商品に無線接続されている場合は、メール送付を行いません。
- メール通知ログについては「メール通知ログ」をご確認ください。

メール通知ログは以下の項目を表示します。(最大30件)

イベント発生日時(※1) | 宛先メールアドレス(※2) | イベント種別(※3)

※1 イベント発生日時
  イベントが発生した日時を表示します。
※2 宛先メールアドレス
  メールの宛先アドレスを表示します。
※3 イベント種別

イベント種別 | 概要
--- | ---
メール送信開始 | メールの送信処理を開始しました。
メール送信完了 | メールの送信処理が完了しました。
サーバ名解決失敗 | SMTPサーバがFQDNで設定されていた場合に、FQDNの名前解決に失敗しました。
サーバ接続失敗 | SMTPに対してTCPの接続に失敗しました。
サーバ通信エラー | SMTPサーバとTCPのセッションは確立しましたが、サーバ側で何らかのエラーが発生しました。
認証失敗 | アカウント名、またはパスワードの誤りにより、SMTP認証に失敗しました。
認証方式不一致 | サーバ側でCRAM-MD5とPLAINの両方に対応していません。
送信開始処理失敗 | メールトランザクションの開始に失敗しました。
送信先アクセスエラー | 送信先のメールボックスにアクセスできません。
送信先指定エラー | 送信先の指定で何らかのエラーが発生しました。
本文送信失敗 | 本文の送信で何らかのエラーが発生しました。
送信タイムアウト | メール送信処理がタイムアウトとなりました。
内部エラー | その他エラー

### お知らせ

- 「設定値の初期化」で[完全初期化]および[部分初期化(電話関連以外の設定初期化)]を行った際、ログはクリアされます。
- 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。

ページの先頭へ