# 無線機能
無線ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能

「無線ネットワーク名(SSID)」が同一の本商品と無線LAN端末のみで無線LAN通信できるようにする機能です。これによって、他の無線LAN端末から無線LANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。
本商品と無線LAN端末の両方に設定します。

## 設定方法

### (1)本商品を設定する

#### 本商品の設定

IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)の場合
  「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定(2.4GHz)」の[SSID設定]の「無線ネットワーク名(SSID)」の「編集」をクリックし、[SSID設定(SSID-1)]の「無線ネットワーク名(SSID-1)」または[SSID設定(SSID-2)]の「無線ネットワーク名(SSID-2)」で設定する
IEEE802.11ac/n/a(5GHz)の場合
  「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定(5GHz)」の[SSID設定]の「無線ネットワーク名(SSID)」の「編集」をクリックし、[SSID設定(SSID-3)]の「無線ネットワーク名(SSID-3)」で設定する

### (2)無線LAN端末を設定する

ご利用の無線LAN端末に付属の取扱説明書などを参照の上、設定してください

### お知らせ

- 本商品と本商品に接続する無線LAN端末の「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない場合は、無線LAN通信できません。

ページの先頭へ