# フレッツ関連
サービス情報サイトを利用するには

## サービス情報サイト

「サービス情報サイト」は、フレッツサービスをご利用のお客さま専用のサイトです。
詳細については、NTT東日本またはNTT西日本のホームページをご覧ください。

下記に本商品で、「セッション2」でサービス情報サイトをご利用になる場合の設定例を紹介します。
本商品の「Web設定」で下記の設定を行ってください。

### 【IPv6をご利用可能なお客さま】

特別な設定は不要です。

### 【IPv6をご利用いただけないお客さま】

1. パソコンなどを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIP アドレス(「http://192.168.1.1/」　※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する
   ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」をクリックする
5. 「接続先の選択設定」で「セッション2」を選択し、下記のように設定する
   (「設定ウィザード」で設定した場合は、「セッション3」が選択されます。)

   #### フレッツ 光ネクストに接続した場合

   | サービス情報サイト(NTT東日本)の設定を行う場合 | サービス情報サイト(NTT西日本)の設定を行う場合
   --- | --- | ---
   接続先名 | UserSupportSite
   接続先ユーザ名 | guest@v4flets-east.jp | flets@v4flets-west.jp
   接続パスワード | guest | flets
   接続モード | 要求時接続（自動切断する）/ 要求時接続（自動切断しない）/ 常時接続 （※1）
   自動切断するまでの時間(分) | 1～1440分の間で設定 （※2）

   ※1 「要求時接続(自動切断する)」、「要求時接続(自動切断しない)」、「常時接続」を選択してください。
   (「設定ウィザード」で設定した場合は、「要求時接続(自動切断する)」が設定されます。)

   ※2 ※1で、「要求時接続(自動切断する)」を選択した場合に設定してください。
   (「設定ウィザード」で設定した場合は、「30(分)」が設定されます。)

6. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。
7. 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」-[接続ルール設定]で下記該当接続先の[編集]をクリックする
8. [接続ルール設定]の項で、ドメイン名を入力し、[設定]をクリックする。

   #### フレッツ 光ネクストに接続した場合

   | サービス情報サイト (NTT東日本)の設定を行う場合 | サービス情報サイト (NTT西日本)の設定を行う場合
   --- | --- | ---
   接続先 | セッション2
   ドメイン名 | v4flets-east.jp (※3) | v4flets-west.jp (※3)

   ※3設定は .jp まで入力してください。

9. [接続ルール設定]の一覧に、上記の8項で入力した内容が追加されていることを確認する
10. [設定]をクリックする
    設定内容が有効になります。
11. 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」で、上記の5項で選択した接続先の
    「接続可」にチェックし、[設定]をクリックする

ページの先頭へ