# ルータ機能
静的IPマスカレード

静的IPマスカレードとは、あらかじめ固定的に使用するグローバルIPアドレスおよびポート番号と、本商品のLAN側に接続された端末を結びつける機能です。
本機能により、WAN側から特定のポートの通信を指定したパソコンなどに送信できます。
必要に応じて静的IPマスカレードエントリの設定をすることで、特定のサイトから特定のパソコンなどへ直接アクセスできます。
特定のネットワーク対応ゲームやストリーミングなど、外部から直接アクセスが必要なアプリケーションが使用できます。

ネットワークゲームを利用する際に、初期設定状態でルータを使用するとIPマスカレードが働いてネットワークゲームなどができなくなる場合があります。
これは、ネットワークゲームで使用するポートが動的に変更されてしまうために起ります。
静的IPマスカレードを使用すると、この問題を回避でき、ネットワーク対応ゲームやストリーミングなどの外部から直接アクセスが必要なアプリケーションを使用できます。

## IP(Internet Protocol)アドレス

IPアドレスとは、ネットワーク上でパソコンなどを識別する番号のことです。
この番号によって通信先の相手を特定できます。
"192.168.1.1"のようにピリオドをはさんだ4つの数字で表します。

本設定と静的NATとの違いは、静的NATがIPアドレスを変換するだけでポート番号を変換しないのに対し、本設定はポート番号も同時に変換する点です。なお、本設定は静的NATの設定よりも優先して解釈されますのでご注意ください。

### 本商品の設定

- 「詳細設定」－「静的IPマスカレード設定」で設定する

ページの先頭へ