# 無線機能
MACアドレスフィルタリング機能

MACアドレスを使って、本商品に登録された無線LAN端末とのみ無線データ通信できるようにする機能です。 これによって、他の無線LAN端末からLANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。

## 設定方法

### 本商品の設定

1. 「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で設定する
2. - IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)の場合
     「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定(2.4GHz)」の[SSID設定]の「無線ネットワーク名(SSID)」の「編集」をクリックし、[SSID設定(SSID-1)]または[SSID設定(SSID-2)]の「MACアドレスフィルタリング」の「使用する」をチェックする
   - IEEE802.11ac/n/a(5GHz)の場合
     「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定(5GHz)」の[SSID設定]の「無線ネットワーク名(SSID)」の「編集」をクリックし、[SSID設定(SSID-3)]の「MACアドレスフィルタリング」の「使用する」をチェックする

ページの先頭へ