# WAN側機能
VPNパススルー

仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。

- LAN側のVPNクライアントからWAN側のVPNサーバへのアクセス
- WAN側のVPNクライアントからLAN側のVPNサーバへのアクセス

VPNのプロトコルには、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol )、IPsec(IP Security)、L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)が使用できます。

## PPTPの利用例

ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。

「利用例1」では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。
なお、IPsec、L2TPの場合でもPPTPと同じような構成で利用できます。
「利用例2」では、自分のネットワークに外部のパソコンなどからアクセスさせることができます。

また、PPTP は、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。

### 利用例1

本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する

1つのPPTPサーバに複数セッションの通信提供はできません。

### 利用例2

本商品に接続したPPTPサーバに接続する

本商品に接続できるVPNサーバは1台のみです。

### お知らせ

- PPTPなどVPN機能のサポート状況および設定方法の詳細は、それぞれのメーカーにお問い合わせください。

## PPTPの設定方法

「利用例1」の場合と「利用例2」の場合では、設定方法が異なります。

### WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定（「利用例1」の場合）

「利用例1」の場合、通常は、本商品に設定する必要はありません。

LAN側のPPTPクライアントの設定を実施しても、PPTPの接続ができない場合は、「利用例2」を参照し、本商品に静的IPマスカレードの設定を行ってください。

### WAN側のPPTPクライアントへアクセスする場合のLAN側のPPTPサーバの設定（「利用例2」の場合）

LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的IPマスカレード設定が必要です。
LAN側に設置するPPTPサーバを静的IPマスカレード設定で、WAN側からアクセス可能にします。
下記に設定手順を示します。

### 本商品の設定

1. パソコンなどを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス(「http://192.168.1.1/」※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する
   ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. 「対象インタフェースを選択」で設定するインタフェースを選択する
6. 設定するエントリ番号の[編集]をクリックし、下記のように設定する

   (1) 「変更対象プロトコル」で、「TCP」を選択する

   (2) 「変更対象ポート」に「pptp」を入力する

   (3) 「宛先IPアドレス」にLAN側のPPTPサーバのIPアドレスを入力する
   「利用例2」のようにPPTPサーバのIPアドレスが[192.168.1.2]の場合は、[192.168.1.2]を入力します。

   (4) 「宛先ポート」に「pptp」を入力する

7. エントリ編集画面で設定入力後、[設定]をクリックする
   エントリが登録されます。
8. 「静的IPマスカレード設定」－「静的IPマスカレード設定」に、入力した内容が追加されていることを確認する
9. 設定したエントリ番号の[有効/無効]にチェックを入れる
10. [設定]をクリックする
    設定内容が有効になります。

ページの先頭へ