# その他の設定例
ネットワークゲームをするには

本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。
ご利用になるゲーム機やネットワークゲームにあわせて設定を行ってください。

### お知らせ

- ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。

### お願い

- ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。
  詳細については、ネットワークゲームなどのサポートセンターへお問い合わせください。

## 「Web設定」で設定する

1. パソコンなどを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIP アドレス(「http://192.168.1.1/」　※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する
   ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. 「詳細設定」－「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. 「対象インタフェースを選択」で接続するインタフェース名を指定する
6. 設定するエントリ番号の[編集]をクリックする

   本商品では、静的IPマスカレード機能を適用する登録パターンを、各セッション毎に最大50個設定できます。

   (1) 「変換対象プロトコル」で、変換するプロトコルを選択する

   (2) 「変換対象ポート」で、変換するポート番号またはサービス名、または、変換対象とするポート番号の範囲を入力する

   (3) 「宛先IPアドレス」で、宛先IPアドレスを入力する

   (4) 「宛先ポート」で、宛先とするポート番号またはサービス名、または、宛先とするポート番号の範囲を入力する

   (5) [設定]をクリックする

7. 「静的IPマスカレード設定」－「静的IPマスカレード設定」に、入力した内容が追加されていることを確認する。
8. 設定したエントリの[有効/無効]にチェックを入れる
9. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。

ページの先頭へ