# 「Web設定」画面に表示されているボタンについて

「Web設定」画面に表示されているボタンについて説明します。
表示されるボタンの種類は、画面によって異なります。

## メニュー一覧フレームのボタン

[ファームウェア更新] | ファームウェア更新情報がある場合に表示されます。 クリックすると「メンテナンス」－「ファームウェア更新」ページが表示されます。

## メインフレームのボタン

[接続] | 回線が[未接続(※)]状態の場合にクリックすると、 選択した接続先に接続します。 ただし、回線が[未接続(回線リンクDOWN)]/[未接続(接続拒否)]/ [未接続(接続不可)]/[未接続(設定エラー)]の場合には、クリックできません。 同時接続可能セッション数は、最大7箇所です。 (同時接続数は、契約内容によって異なります。) ※[未接続(設定エラー)]は、「基本設定」-「接続先設定」で「接続可」のチェックをすべて外すと表示されません。
[切断] | 選択した接続先を切断します。
[削除] | 設定した情報が削除できます。
[参照] | 新しいファームウェアのファイルなど、ファイルを指定する場合にクリックします。
[設定] | 変更した設定を本商品に保存します。 設定を変更したあとに、クリックします。
[戻る] | 前のページへ戻ります。
[編集] | クリックすると、選択したエントリの編集画面が表示されます。
[トップページへ戻る] | 「Web設定」の「トップページ」が表示されます。
[自動無線チャネル再設定] | クリックすると、自動設定で設定した無線チャネルを再設定します。
[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)] | クリックすると、無線LAN簡単接続(プッシュボタン)で無線LAN端末の設定を行います。
[無線LAN簡単接続(PIN)] | クリックすると、無線LAN簡単接続(PIN)で無線LAN端末の設定を行います。
[再生成] | クリックすると、無線LANアクセスポイントのPINコードの再生成をします。
[初期値に戻す] | クリックすると、無線LANアクセスポイントのPINコードを工場出荷時の状態に戻します。
[ファイルに保存] | クリックすると、本商品の設定値を保存するダイアログボックスが表示されます。
[復元実行] | クリックすると、指定した設定値が復元されます。
[工場出荷時設定に戻す] | クリックすると、本商品の設定を工場出荷時の状態に戻します。
[無線LAN設定の初期化] | クリックすると、本商品の無線LAN関連の設定を工場出荷時に戻します。
[電話関連の設定初期化] | クリックすると、本商品の電話関連の設定を工場出荷時の状態に戻します。
[電話関連以外の設定値初期化] | クリックすると、本商品の電話関連以外の設定を工場出荷時の状態に戻します。
[更新] | 各画面において、以下の動作を行います。 「ファームウェア更新」:本商品のファームウェアを更新します。 「VPNサーバ設定」:事前共有鍵の更新をします。
[更新確認] | 本商品のファームウェアの更新情報を表示します。
[ファームウェア更新] | 「ファームウェア更新情報」がある場合に表示されます。 クリックすると、本商品のファームウェアを更新します。
[実行] | クリックすると、PINGテストなど、あらかじめ本商品に用意されている機能を実行します。
[再起動] | クリックすると、本商品を再起動します。
[消去] | クリックすると、情報を消去します。
[取り外し] | クリックすると、ストレージ機器を取り外せる状態にします。
[DHCP再取得] | クリックすると、DHCPで取得する情報を再取得します。
[最新の状態に更新] | クリックすると、最新の状態に更新します。
[詳細] | クリックすると、選択した無線LAN端末の詳細情報を表示します。
[電波強度測定] | クリックすると、無線LAN端末の電波強度を測定します。 測定完了後、各無線LAN端末の電波強度が表示されます。
[周辺電波環境測定(2.4GHz)] | クリックすると、無線LAN端末の電波強度を全チャネルで測定します。 測定完了後、測定された全チャネルでの無線LAN端末の電波強度が表示されます。
[周辺電波環境測定(5GHz)] | クリックすると、無線LAN端末の電波強度を全チャネルで測定します。 測定完了後、測定された全チャネルでの無線LAN端末の電波強度が表示されます。
[開始] | 周辺電波環境の測定が、10秒間隔で更新され表示されます。
[終了] | 周辺電波環境の定期更新（表示）が終了されます。
[承諾] | クリックすると、IPv6ファイアウォール機能を無効にします。
[IPアドレス通知設定] | クリックすると、IPアドレス通知設定画面が表示されます。
[メール通知ログ] | クリックすると、メール通知ログ画面が表示されます。
[表示] | クリックすると、現在表示されている事前共有鍵を表示します。
[DHCP固定IPアドレス設定] | クリックすると、DHCP固定IPアドレス設定画面が表示されます。

ページの先頭へ