# WAN側機能
PPPoEブリッジ

# ブリッジモード

本商品では、ルータ動作時にPPPoEブリッジを動作させることができます。

## PPPoEブリッジ

PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。
ルータを使うとIPアドレスがNATによって変わってしまうので使えないアプリケーションがあります。
しかし、PPPoEブリッジを用いると、ご利用の端末に直接グローバルIPアドレスを取得できます。

PPPoEブリッジを使用して本商品のLAN側に接続した機器(パソコンやゲーム機など)からの接続数と、本商品から接続する接続先の接続数の合計は、契約内容によって制限されます。

ただし、下記のような状態では、PPPoEブリッジでのみ動作します。

- 本商品に対して、何も設定を行っていない状態(工場出荷時の状態)
- 「Web設定」の1回目のログイン時に、「設定ウィザード」で、インターネット接続先を設定せずに、その後、接続先設定を行っていない状態
- 「詳細設定」-「高度な設定」の[ブリッジ設定]で「PPPoEブリッジ」を「使用する」に設定し、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」で、「接続可」を 1つもチェックしていない状態

## PPPoEブリッジ機能でできること

### 1. PPPoEブリッジ機能を使ってできること

1. パソコンなどのOSに標準搭載のPPPoE機能を使用して、インターネットに直接接続できます。
2. PPPoE対応のゲーム機を接続できます。

### お知らせ

- データ通信ランプは、本商品がPPPoE変換をしているPPPセッションの状態を表示します。
  しかし、本商品のPPPoEブリッジ機能を利用して、パソコンなどのPPPoE機能から接続する場合には、そのPPPセッションの状態が反映されません。

### 2. PPPoEブリッジ機能を使ってパソコンなどに搭載のOSでサポートされている機能を実現するために必要な条件

本機能を使ってパソコンなどに搭載のOSでサポートされている機能を実現するためには下記の条件が必要です。

- 利用するパソコンおよびゲーム機などの端末がグローバルIPアドレスを取得できること
- これらの機能を使って通信する相手も同様の環境であること

### お願い

- アプリケーションの操作方法は、パソコンなどのサポート窓口にお問い合わせください。
- ゲーム機の使用方法などについては、ゲーム機の取扱説明書などを参照してください。

## 設定方法

### (1)本商品の設定をする

「Web設定」で設定します。
本商品の設定は、PPPoEブリッジの初期値が「使用する」になっています。

### 本商品の設定

1. パソコンなどを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス(「http://192.168.1.1/」 ※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する
   ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. 「詳細設定」-「高度な設定」をクリックする
5. ［ブリッジ設定］で「PPPoEブリッジ」の「使用する」ボックスにチェックを入れる
6. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。

ページの先頭へ