# 無線LAN設定
無線LAN端末設定

本商品に、無線LAN端末の設定をします。
本商品では、無線の[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]のパターンを最大32個設定できます。
本画面は、本商品に専用無線LANカード(SC-40NE「2」)が装着されているときに表示されます。

### お知らせ

- 無線LAN端末設定のエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2、SSID-3で共通のものを使用します。

## 無線LAN端末設定

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]

#### エントリを編集する場合

編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### エントリを削除する場合

削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。

※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

## 無線LAN端末設定 エントリ編集

### [登録する無線LAN端末のニックネーム編集]

本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。

※複数の[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]を編集する場合には、下記の1～2を繰り返してください。

1. 下記を参考にして、各項目の設定を選択・入力する

   #### ニックネーム

   わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。
   任意の半角英数字を15文字まで入力できます(スペースおよび記号は不可)。

   #### 入力方法(初期値：MACアドレス指定)

   - 「MACアドレスで選択」
   - 「MACアドレス指定」

   #### MACアドレス

   「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合

   「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。
   プルダウンメニューには、接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。

   「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合

   「MACアドレス」を入力します。
   「MACアドレス」は、半角の0～9、a～f、A～Fが使用できます。

   ※MACアドレスは、2文字ずつ入力してください。

   ※重複したMACアドレスは登録できません。

   ### お知らせ

   - 本商品に無線LAN端末が接続されていない場合、「MACアドレスで選択」を選択することはできません。
2. [設定]をクリックする

ページの先頭へ