# 情報
現在の状態

本商品の装置情報や設定内容を表示します。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

下記の状態を表示します。

### [商品情報]

#### MACアドレス(WAN)

WAN側のMACアドレスを表示します。

#### MACアドレス(LAN)

LAN側のMACアドレスを表示します。

### [IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)情報]

#### 無線LAN状態

無線LAN(2.4GHz)の通信状態を表示します。

#### 動作モード

現在の無線動作モードを表示します。

IEEE802.11b/g互換
  IEEE802.11g/IEEE802.11b互換モードで動作しています。
IEEE802.11b/g/n互換
  IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b互換モードで動作しています。

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルです。

#### 拡張チャネル

現在使用中の拡張チャネルです。

### [無線LAN情報(SSID-1)]

#### 無線ネットワーク名(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。

#### MACアドレス(無線)

本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。

#### MACアドレスフィルタリング

本商品のSSID-1でのMACアドレスフィルタリング機能の使用有無を表示します。

#### ポートセパレート

他のSSID、および他のLANポートからのアクセスを許容するかの設定を表示します。

#### 無線の暗号化

本商品のSSID-1に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

現在無線LAN(SSID-1)に加入している台数を表示します。

### [無線LAN情報(SSID-2)]

#### 無線ネットワーク名(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。

#### MACアドレス(無線)

本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。

#### MACアドレスフィルタリング

本商品のSSID-2でのMACアドレスフィルタリング機能の使用有無を表示します。

#### ポートセパレート

他のSSID、および他のLANポートからのアクセスを許容するかの設定を表示します。

#### 無線の暗号化

本商品のSSID-2に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

現在無線LAN(SSID-2)に加入している台数を表示します。

### [IEEE802.11ac/n/a互換(5GHz)情報]

#### 無線LAN状態

無線LAN(5GHz)の通信状態を表示します。

#### 動作モード

現在の無線動作モードを表示します。

IEEE802.11n/a互換
  IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。
IEEE802.11ac/n/a互換
  IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルです。

#### 拡張チャネル

現在使用中の拡張チャネルです。

### [無線LAN情報(SSID-3)]

#### 無線ネットワーク名(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。

#### MACアドレス(無線)

本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。

#### MACアドレスフィルタリング

本商品のSSID-3でのMACアドレスフィルタリング機能の使用有無を表示します。

#### ポートセパレート

他のSSID、および他のLANポートからのアクセスを許容するかの設定を表示します。

#### 無線の暗号化

本商品のSSID-3に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

現在無線LAN(SSID-3)に加入している台数を表示します。

### [機器状態情報]

#### メインセッション

接続状態
  現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション2

接続状態
  現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション3

接続状態
  現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション4

接続状態
  現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション5

接続状態
  現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。

#### IPv6セッション

接続状態
  現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPv6アドレス (PPPoE)
  IPv6セッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  IPv6セッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。

#### リンク状態

WAN
  現在のWANの接続状態を表示します。
LAN1
  現在のLAN1の接続状態を表示します。
LAN2
  現在のLAN2の接続状態を表示します。
LAN3
  現在のLAN3の接続状態を表示します。
LAN4
  現在のLAN4の接続状態を表示します。

#### ハードウェア状態

現在のハードウェアの接続状態を表示します。

### [電話情報]

#### 電話状態

ひかり電話のサービス状況を表示します。

※内線電話は含まれません。

### [セキュリティ状態]

#### IPv6ファイアウォール機能

IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。
ログは最新のものから順に最大3件表示します。

※［セキュリティ状態］はご利用のサービスにより表示されない場合があります。

※ログ登録数が3件に満たない場合、不足分の設定日時、設定値には「-」が表示されます。

※初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年になっている場合があります。

ページの先頭へ