# 詳細設定
静的IPマスカレード設定

静的IPマスカレード設定では、パケット中継時にポート番号の変換も行う場合に設定します。
ここで登録したポート番号を持つパケットについては、IPアドレスとポート番号が共に変換されます。
本設定は静的NATの設定よりも優先して処理されますので、ご注意ください。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [対象インタフェースを選択]

接続先の選択をします。
メインセッション、セッション2～5から選択します。

### [静的IPマスカレード設定]

#### エントリ編集をする場合

編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「エントリ編集」の画面が表示されます。
編集後、[設定]をクリックします。

#### エントリを有効にする場合

[有効/無効]をチェックします。
チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。

※[有効/無効]はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### エントリを削除する場合

削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。

※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

### [静的IPマスカレード設定　エントリ編集]

新規に静的IPマスカレードを編集します。

#### 対象インターフェース

編集を行う対象インターフェース　メインセッション、セッション2～5

#### エントリ番号

編集を行うエントリ番号　1～50　(最大50件エントリできます。)

#### 変換対象プロトコル　(初期値：　TCP)

WAN側に公開したいアプリケーションが使用するプロトコルです。

- 「TCP」
- 「UDP」
- 「TCP&UDP」

#### 変換対象ポート　(初期値： なし)

WAN側に公開したいアプリケーションが使用するTCP/UDPのポートを設定します。

設定範囲：ポート番号指定 1～65535 半角数字

ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。

##### ニーモニック

ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/
nntp/ntp/login/pptp/domain/route

#### 宛先IPアドレス　(初期値： なし)

LAN側端末(WAN側に公開したいアプリケーションが実行される端末)のIPアドレスを表示します。

設定範囲：1.0.0.0～223.255.255.255　(0～9、「.(ドット)」)

- 127.0.0.0～127.255.255.255は設定不可
- クラスA,B,C以外は設定不可

#### 宛先ポート　(初期値：　なし)

WAN側に公開したいアプリケーションがLAN側端末上で使用するTCP/UDPポートを設定します。

設定範囲：ポート番号指定 1～65535 半角数字

ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。

##### ニーモニック

ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/
nntp/ntp/login/pptp/domain/route

ページの先頭へ