# 電話機で設定する
電話機からひかり電話の設定をするには

ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。

ひかり電話の設定は電話機ポートに接続した電話機から設定することができます。

### ナンバー・ディスプレイ設定

#### 設定手順

設定手順は次のとおりです。下記、設定例も参考にしてください。

1. ハンドセットを取りあげる
2. 電話機のダイヤルボタンを
   「設定項目　ポート番号 機能番号 設定値 」と押す

   設定項目
   | ひかり電話共通設定
   | 内線設定(アナログ端末)

   ポート番号
   | 電話機1
   | 電話機2

   機能番号(例) | 設定値(例)
   --- | ---
   | ナンバー・ディスプレイ |  | 使用する
   | 使用しない

   複数の設定を一度に行う場合は、「設定値 」のあとに続けて、「ポート番号 機能番号 設定値 」と押します。
3. すべての設定が終わったら、最後に「 」を押してください。
   設定が終了すると、設定成功を知らせるガイダンスが流れます。
4. ハンドセットを置く

### 設定例：電話機1ポートの電話機を「ナンバー・ディスプレイを使用しない」に設定する

1. ハンドセットを取りあげる
2. 電話機のダイヤルボタンを

   ↑
   設定項目
   ↑
   ポート番号
   ↑
   機能番号
   ↑
   設定値

   と押す
   設定が終了すると、設定成功を知らせるガイダンスが流れます。
3. ハンドセットを置く

### アナログポート無効化設定

#### 設定手順

設定手順は次のとおりです。下記、設定例も参考にしてください。

1. ハンドセットを取りあげる
2. 電話機のダイヤルボタンを
   「設定項目　ポート番号 機能番号 設定値 」と押す

   設定項目
   | ひかり電話共通設定

   機能番号(例) | 設定値(例)
   --- | ---
   | アナログポート無効化 (※2) |  | 設定操作側とは反対の電話機ポートを無効化
   | 両ポート有効

3. すべての設定が終わったら、最後に 「 」を押してください。
   設定が終了すると、設定成功を知らせるガイダンスが流れます。
4. ハンドセットを置く

#### 設定例：アナログポート無効化「設定操作側とは反対の電話機ポートを無効化」設定する

1. ハンドセットを取りあげる
2. 電話機のダイヤルボタンを

   ↑
   設定項目
   ↑
   機能番号
   ↑
   設定値

   と押す
   設定が終了すると、設定成功を知らせるガイダンスが流れます。
3. ハンドセットを置く

## 設定一覧

#### ひかり電話共通設定 ( )

機能番号 | 設定値
--- | ---
| 音質優先モード |  | なし
| 優先
| 最優先
| 優先着信ポート (※1) |  | 電話機1ポート
| 電話機2ポート
| 無効
| アナログポート無効化 (※2) |  | 設定操作側とは反対の電話機ポートを無効化
| 両ポート有効

#### 内線設定(アナログ端末) ( )

機能番号 | 設定値
--- | ---
| ナンバー・ディスプレイ |  | 使用する
| 使用しない
| モデムダイヤルイン |  | 使用する
| 使用しない
| 割込音通知 (※3) |  | 使用する
| 使用しない
| 着信番号 (※4) | 着信番号
| 指定着信機能 (※5) | 着信番号 指定着信番号
| キャッチホン・ディスプレイ (※6) |  | 使用する
| 使用しない
| ダイヤル桁間タイマ |  | 4秒
| 5秒
| 6秒
| 7秒
| 8秒
| エコー・キャンセラ |  | 使用する
| 使用しない
| 通知番号 | 通知番号
| 内線番号 | 内線番号
| 着信音選択 | 着信番号 |  | IR
| SIR

※1 優先着信ポート
  - 優先着信ポートを設定すると、自動的に次のように設定されます。
    - 電話機1、2 ポート
      「内線番号」が「有効」に設定されます。
      「割込音通知」は「使用しない」に設定されます。
    - すべてのIP 端末
      「内線番号」が「無効」に設定されます。

  ### お知らせ

  次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、優先着信ポートの設定ができません。

  - 電話機1、2 ポートで同じ着信番号が設定されていない場合
  - 電話機1、2 ポートで同じ着信番号が1つであり、指定着信番号が設定されていて、「指定なし着信」が「無効」に設定されている場合
※2 アナログポート無効化
  - 優先着信ポートが設定されている場合、アナログポートの無効化の操作は設定失敗となります。
  - 優先着信ポート設定とアナログポート無効化設定のダイヤルが同時入力された場合は設定失敗となります
※3 割込音通知
  - 優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。
    割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れます。
    割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
    割込音通知とあわせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。
※4 着信番号
  - 着信番号を設定すると、着信番号に設定された通知番号と発信番号に設定されている電話番号以外は、着信しない設定になります。複数の電話番号を着信番号として設定する場合は、「(着信番号) 」のあと続けて設定してください。
  - 着信番号を設定する電話機ポートに指定着信番号が設定されている場合、「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、着信番号の設定ができません。
※5 指定着信機能
  - 指定着信番号を設定すると、指定着信機能は「使用する」に設定されます。「指定なし着信」は「無効」(指定着信番号なしの着信は着信しない)に設定されます。
  - 指定着信番号は、電話機1、2 ポートで1 つの番号でのみ使用できます。
  - 指定着信番号を設定すると、その前に設定された指定着信番号は無効になります。
  - 電話機1、2 ポートで同じ着信番号が1 つであり、優先着信ポートが設定されている場合は、「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、指定着信番号の設定ができません。
※6 キャッチホン・ディスプレイ
  ナンバー・ディスプレイ表示/非表示機能が有効の場合に設定できます。

### お知らせ

- 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。(「PB」にできない電話機からは、設定できません。)
  電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 間違った番号をダイヤルすると「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、はじめから設定をやり直してください。
- 設定を間違えた場合や、中止した場合は、設定が無効になります。はじめから設定をやり直してください。
- 設定する電話機ポートが使用中の場合は、いったん使用が終了したあと、次の発着信から設定が有効になります。
- 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- ファームウェアの更新中、ファームウェアの更新予約中、他の設定を実行中は、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。電話機からの設定は行えません。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込音通知とあわせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。
- 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が途切れる場合があります。
- ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
- ダイヤルボタンを押す間隔が30秒以上あくと、設定が中止されます。

ページの先頭へ