# メンテナンス
機器設定用パスワードの変更

機器設定用パスワードを変更できます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が保存されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [機器設定用パスワードの変更]

1. それぞれのパスワードを入力する
   パスワードに使用できる文字は、半角英数字および記号(「;(セミコロン)」「"(ダブルクォーテーション)」「，(カンマ)」「＃(シャープ)」「=(イコール)」「￥(エンマーク)」「＠(アットマーク)」および半角スペースを除く)最大32文字まで有効です。大文字と小文字は区別されます。また、空白にする、およびスペースのみで設定することはできません。
   - パスワード
     新しい機器設定用パスワードを入力します。
   - パスワードの確認入力
     確認のために新しい機器設定用パスワードを再入力します。
2. [設定]をクリックする

### お知らせ

- パスワードがわからなくなってしまった場合は、本商品を完全初期化してください。
  このときすべての値が工場出荷状態に戻ります。
- 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。
  初期化後、本商品が起動し、本商品の設定後、再度ひかり電話の自動設定が行われます。
  ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。
- 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。

ページの先頭へ