# 電話機で設定できる機能一覧

電話機からダイヤル入力により設定できる機能一覧です。

本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

## 電話機能

### ひかり電話共通設定

機能番号 | 設定項目 更新種別 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
| 音質優先モード
|  | なし |
| 優先
| 最優先
| 優先着信ポート
|  | 電話機1ポート |
| 電話機2ポート
| 無効
| アナログポート無効化
|  | この設定を行っている電話機と異なる方の電話機ポートを利用不可能とする |
| 電話機1,2ポートともに利用可能とする

### 内線設定(アナログ端末)

機能番号 | 設定項目 ポート番号 機能番号 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
| ナンバー・ディスプレイ
または |  | 使用する |
| 使用しない
| モデムダイヤルイン
または |  | 使用する |
| 使用しない
| 割込音通知
または |  | 使用する |
| 使用しない
| 着信番号
または | (着信番号) |
| 指定着信機能
または | (着信番号) (指定着信番号) |
| キャッチホン・ディスプレイ
または |  | 使用する |
| 使用しない
| ダイヤル桁間タイマ
または |  | 4秒 |
| 5秒
| 6秒
| 7秒
| 8秒
| エコー・キャンセラ
または |  | 使用する |
| 使用しない
| 通知番号
または | (通知番号) |
| 内線番号
または | (内線番号) |
| 着信音選択
または | (着信番号) |  | IR |
| SIR

## 無線LAN機能

### 無線LAN設定

機能番号 | 設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
— | 無線LAN簡単接続機能の起動
| — | —
— | 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化設定
|  | SSID-1 の設定 |
| SSID-2 の設定
— | 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)
|  | 有効にする |
| 無効にする
— | 無線LAN動作モード
|  | IEEE802.11b/g/n互換 |
| IEEE802.11b/g互換

## ファームウェア更新機能

### ファームウェア更新種別設定（ ）

機能番号 | 設定項目 更新種別 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
— | 自動更新
|  | 自動更新　一定量データ通信監視　有効 | ～ の2桁 (24時間を2桁で入力します。) |
| 自動更新　一定量データ通信監視　無効
— | 手動更新
|  | 再起動更新「有効」 |
| 再起動更新「無効」

### ファームウェア更新実行（「手動更新」の場合）（ ）

機能番号 | 設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
— | ファームウェア更新実行
| — | —

### お知らせ

- 設定手順や設定例などは、取扱説明書類の「ひかり電話の使い方」-「電話機からひかり電話の設定をする」をご覧ください。

ページの先頭へ