# 詳細設定
SPI設定

SPIを設定します。
設定値を入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [SPI設定]

SPI機能を使用する際のIPアドレス/ポート番号の動的変換テーブルの有効保持時間(秒)を設定します。

#### TCPタイムアウト(秒)　(初期値：3600)

TCPセッション確立後、無通信時のセッションの有効時間(秒)を入力します。

設定範囲：1～7200(秒)

#### UDPタイムアウト(秒)　(初期値：180)

無通信時のUDPステート管理の有効時間(秒)を入力します。

設定範囲：1～7200(秒)

#### ICMPタイムアウト(秒)　(初期値：60)

無通信時のICMPステートの管理時間(秒)を入力します。

設定範囲：1～7200(秒)

### お知らせ

- TCPタイムアウト、UDPタイムアウトの設定が短い場合、通信できなくなることがあります。

ページの先頭へ