# その他の設定例
PPPoEマルチセッション環境でサーバを公開するには

通常のPPPoEマルチセッションの設定以外に、「詳細設定」－「静的IPマスカレード設定」と「基本設定」－「接続先設定(IPv4 PPPoE)」－[接続ルール設定]を設定することで、サーバを公開できます。
下記にその方法について説明します。

## 1箇所の接続先に対してサーバを公開する場合

下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。

- 「詳細設定」－「静的IPマスカレード設定」
- 「基本設定」－「接続先設定(IPv4 PPPoE)」－[接続ルール設定]

### 設定例：LAN側のWebサーバを[セッション2]に公開する場合

- 「詳細設定」－「静的IPマスカレード設定」

接続インタフェース名 | セッション2
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | 80(もしくはwww)
宛先IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側サーバのIPアドレス)
宛先ポート | 80(もしくはwww)

- 「基本設定」－「接続先設定(IPv4 PPPoE)」セッション2[接続ルール設定]

送信元IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)

上記のような設定を行った場合には、[セッション2](WAN側)と本商品内のWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.2')は、直接通信できます。
ただし、このWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.2')からは、[セッション2]宛ての通信しかできません。

## 2箇所以上の接続先に対してサーバを公開する場合

下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。

- 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」
- 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」[接続ルール設定]

### 設定例：LAN側のWebサーバを[メインセッション]と[セッション2]に公開する場合

あらかじめ、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」で[メインセッション]と[セッション2]が設定されていることを確認してください。

- 「基本設定」－「接続先設定(IPv4 PPPoE)」－[接続先の選択設定]

接続可 | メインセッション、セッション2

- 「詳細設定」－「静的IPマスカレード設定」

接続インタフェース名 | メインセッション | セッション2
変換対象プロトコル | TCP | TCP
変換対象ポート | 80(もしくはwww) | 80(もしくはwww)
宛先IPアドレス | 192.168.1.2 (LAN側のWebサーバのIPアドレス) | 192.168.1.2 (LAN側のWebサーバのIPアドレス)
宛先ポート | 80(もしくはwww) | 80(もしくはwww)

- 「基本設定」－「接続先設定(IPv4 PPPoE)」セッション2[接続ルール設定]

宛先IPアドレス/マスク長 | 200.200.22.0/24

上記のような設定を行った場合には、『200.200.22.0/24』のネットワークに属する端末からは、本商品内のWeb サーバ(LAN側、IPアドレスは『192.168.1.2』と直接通信することが可能です。
しかし、『200.200.22.0/24』のネットワーク以外のネットワークに属する端末とは直接通信できません。

### お知らせ　－制限事項－

- LAN側からの送信時に「基本設定」－「接続先設定(IPv4 PPPoE)」[接続ルール設定]でエントリされているものと一致しない場合は、メインセッション以外とは通信できません。また、「基本設定」－「接続先設定(IPv4 PPPoE)」[接続ルール設定]でエントリを指定していない場合は、メインセッションと通信します。

ページの先頭へ