# 無線機能
IEEE802.11n 無線LAN

本商品に専用無線LANカード「SC-40NE「2」」を装着することにより、「IEEE802.11n」に準拠した無線LAN通信をご利用になれます。

※「IEEE802.11n機能」は2.4GHz帯、5GHz帯に対応しています。

※本商品の「無線動作モード」は、初期値を下記の通りに設定しています。
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b互換
IEEE802.11ac/n/a(5GHz) : IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換
本商品の「無線動作モード」は、切り替えでのご利用となります。

※本商品の「無線動作モード」を切り替えると、それまでの無線動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。

### ポイント

- 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。

### お知らせ

- 「IEEE802.11n」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。
- IEEE802.11n（5GHz）は、W52(5.2GHz帯)、W53(5.3GHz帯)、W56(5.6GHz帯)の周波数を使用しています。
- 本商品をW52、W53で使用する場合、屋外での使用は法令により禁止されています。
- W53またはW56を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
  - 各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
  - 通信中にレーダー波を検出した場合は、DFS機能により自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
  - DFS機能により変更可能なチャネルがない場合、IEEE802.11n（5GHz）が使用できない可能性があります。
- 本商品の拡張カードスロットに装着できるのは、「SC-40NE「2」」のみです。他の無線LANカードを装着しないでください。

ページの先頭へ