# 情報
通信ログ

通信ログには、ネットワーク上の各種サーバとの通信履歴や、通信の結果を表示できます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

通信ログは以下の項目を表示します。(最大100件)
ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。

※初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年になっている場合があります。

表示番号 | 通信日時 | 通信サーバ種別 (※1) | 通信結果 (※2) | 結果コード | 処理結果 | リトライ回数 (※3)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 詳細メッセージ(※4)

※1 通信サーバ種別
  VUP-NOTI(バージョンアップ通知サーバ)/VUP-DOWN(バージョンアップサーバ)/VUP-N-AU(バージョンアップ通知サーバ[更新再起動後のバージョン通知])
※2 通信結果
  OK(通信成功)／NG(通信失敗)
※3 リトライ回数
  通信を試みた回数を表示します。
※4 詳細メッセージ
  バージョンアップサーバで表示される内容
  - 端末特定情報(MACアドレス)
  - 商品名
  - 端末機器のファームウェアバージョン番号
  バージョンアップ通知サーバで表示される内容
  - 端末特定情報(MACアドレス)
  - 商品名
  - 端末機器のファームウェアバージョン番号
  - NOEXIST：工事なし(固定)

※お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。

### お知らせ

- ログは下記の場合に保存されます。
  - 本商品のファームウェアを更新(バージョンアップ)したとき
  - 本商品を再起動したとき
    (「設定値の初期化」で完全初期化を行った際の再起動は、ログもクリアされますので、保存されません。)
  - 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。

ページの先頭へ