# 詳細設定
LAN側静的ルーティング設定

LAN内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめルーティングテーブルにルーティング情報の設定を行います。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [LAN側静的ルーティング設定エントリ編集]

#### エントリを編集する場合

編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「エントリ編集」の画面が表示されます。
編集後、[設定]をクリックします。

#### エントリを有効にする場合

[有効/無効]をチェックします。
チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。

※[有効/無効]はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### エントリを削除する場合

削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。

※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

### [LAN側静的ルーティング設定　エントリ編集]

新規にLAN側静的ルーティングエントリを編集します。

#### エントリ番号

編集を行うエントリ番号　1～150　(最大150件エントリできます。)

#### 宛先IPアドレス/マスク長　(初期値：なし/なし)

マスク長とはネットマスクのビット数を表したもので、例えば255.255.255.0のマスク長は「24」となります。
宛先アドレスとサブネットマスク長を半角数字で設定します。

設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255　(0～9、「.(ドット)」)　/　1～32

#### ゲートウェイ　(初期値：なし)

宛先へのゲートウェイアドレスを設定します。

設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255　(0～9、「.(ドット)」)

ページの先頭へ