# 無線機能
マルチSSID

本商品ではIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)とIEEE802.11ac/n/a(5GHz)の各周波数帯で合計3つの無線ネットワーク名(SSID)が利用可能です。
それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定(MACアドレスフィルタリング、暗号化)ができます。
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)とIEEE802.11ac/n/a(5GHz)は同時利用が可能です。

## IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

### SSID-1

(初期値：rx601k-XXXXXX-1(XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)

暗号化方式として なし、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能です。
(初期値はWPA2-PSK(AES))

### SSID-2

(初期値：rx601k-XXXXXX-2(XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)

暗号化方式として WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能です。
(初期値はWPA2-PSK(AES))

※本商品の無線ネットワーク名（SSID）の初期値は、本商品の側面ラベルに記載されています。

## IEEE802.11ac/n/a(5GHz)

### SSID-3

(初期値：rx601k-XXXXXX-3(XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)

暗号化方式として なし、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能です。
(初期値はWPA2-PSK(AES))

※本商品の無線ネットワーク名（SSID）の初期値は、本商品の側面ラベルに記載されています。

### お知らせ

- 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。

## 設定方法

### 本商品の設定

1. 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定(5GHz)」または「IEEE802.11b/g/n設定(2.4GHz)」の[SSID設定]で設定する

ページの先頭へ