# 電話機で設定する
電話機から無線LANの設定をするには

電話機から無線LAN の次の設定を変更することができます。
なお、本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

- 無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定
- 無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）
- 無線LAN 動作モード

### お願い

電話機からの暗号化設定により、「無線ネットワーク名(SSID)」、「暗号化方式」、「事前共有キー(PSK)」は上書きされます。
すでに無線LAN接続されている機器がある場合、本商品と同じ設定に変更する必要がありますのでご注意ください。

1. 電話機のハンドセットを取りあげる
   「ツー」という音を確認します。
2. 電話機のダイヤルボタンを押す

   #### 無線LAN設定

   機能 | 設定内容 | 操作
   --- | --- | ---
   無線LAN簡単接続機能の起動 | — |
   無線ネットワーク名(SSID)と 暗号化設定(※1) | SSID-1の設定 |
   SSID-2の設定 |
   無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽 (ANY接続拒否)(※2) | する |
   しない |
   無線LAN動作モード(※3) | IEEE802.11b/g/n 互換にする |
   IEEE802.11b/g 互換にする |

   ※1 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容については、こちらを参照してください。

   ※2 初期値は、無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)を「しない」になっています。

   ※3 無線LAN動作モードの初期値は、「IEEE802.11b/g/n互換」です。

   設定が完了すると、「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、すべての設定値が反映されます。
3. 電話機のハンドセットを置く

## 電話機から設定する場合の無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容

電話機から設定した場合、設定される無線ネットワーク名(SSID)、暗号化方式、事前共有キー(PSK)は次のとおりです。

#### (1) SSID-1に設定した場合

無線ネットワーク名(SSID-1) | rx601k-XXXXXX-1 (XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁)
無線の暗号化方式 | WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
事前共有キー(PSK) | ○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字)

#### (2) SSID-2に設定した場合

無線ネットワーク名(SSID-2) | rx601k-XXXXXX-2 (XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁)
無線の暗号化方式 | WPA2-PSK(AES)
事前共有キー(PSK) | ○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字)

### ご注意

- 事前共有キー(PSK)をお客様自身で設定する場合、第三者に推測されにくい暗号化キーを登録してください。
  また暗号化キーおよび品名紙記載の情報は、お客様にて厳重に管理してください。

※本商品の無線ネットワーク名(SSID)、事前共有キー(PSK)は本商品側面に記載されています。
事前共有キー(PSK)は本商品のラベルに「暗号化キー」と記載しています。

### お知らせ

- 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 (「PB」にできない電話機からは、設定できません。)
  電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- 本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。
- 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が途切れる場合があります。
- ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
- ダイヤルボタンを押す間隔が30秒以上あくと、設定が中止されます。

ページの先頭へ