# 詳細設定
静的NAT設定

静的NATを設定します。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### [ワンタッチ設定]

#### Webサーバを外部に公開する　(初期値：公開しない)

LAN側のWebサーバへ外部からアクセスできるようにする場合、チェックします。

#### WebサーバのIPアドレス　(初期値：なし)

WebサーバのIPアドレスを設定します。

設定範囲：1.0.0.0～223.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)

- クラスA,B,C以外は設定不可

#### FTPーバを外部に公開する　(初期値：公開しない)

LAN側のFTPサーバへ外部からアクセスできるようにする場合、チェックします。

#### FTPサーバのIPアドレス　(初期値：なし)

FTPサーバのIPアドレスを設定します。

設定範囲：1.0.0.0～223.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)

- クラスA,B,C以外は設定不可

#### 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する(簡易DMZ)　(初期値：中継しない)

外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する場合、チェックします。

#### 特定ホストのIPアドレス　(初期値：なし)

特定ホストのIPアドレスを設定します。

設定範囲：1.0.0.0～223.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)

- クラスA,B,C以外は設定不可

### お知らせ

- 本商品のNATに関連したメニュー間で設定内容が競合した場合は、[静的IPマスカレード設定]＞[静的NAT設定]＞[ワンタッチ設定]の順に優先して処理されます。
- 簡易DMZを設定した場合、外部からのパケットをすべて中継するため、NAT機能によるセキュリティの効果がなくなります。外部からの不正アクセスには十分ご注意ください。

### [静的NAT設定エントリ編集]

#### エントリを編集する場合

編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「エントリ編集」の画面が表示されます。
編集後、[設定]をクリックします。

#### エントリを有効にする場合

[有効/無効]をチェックします。
チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。

※[有効/無効]はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### エントリを削除する場合

削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。

※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

### [静的NAT設定　エントリ編集]

新規に静的NATエントリを編集します。

#### エントリ番号

編集を行うエントリ番号　1～64　(最大64件エントリできます。)

#### WAN側アドレス入力方法　(初期値：接続先指定)

WAN側アドレス入力方法を設定します。
設定範囲：接続先指定 / WAN側IPアドレス指定

#### 接続先　(初期値：　メインセッション)

接続先を設定します。

設定範囲：メインセッション、セッション2～5

#### WAN側IPアドレス　(初期値：　なし)

WAN側IPアドレスを半角数字で設定します。

設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255（0～9、「.（ドット）」)

#### 宛先IPアドレス　(初期値：　なし)

LAN側端末(WAN側に公開したいアプリケーションが実行される端末)のIPアドレスを表示します。

設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)

ページの先頭へ