# 情報
UPnPログ

UPnPログにはUPnPの状態変化に関する履歴を表示します。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

UPnPログは以下の項目を表示します。(最大100件)
ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。

※初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年になっている場合があります。

表示番号 | 受信日時 | リモートホスト (※1) | 要求内容 (※2) | 状態 (※3) |
| サービスホスト (※4) | プロトコル (※5) | 内部ポート 番号(※6) | 外部ポート 番号(※7) | 有効期限 (※8)

※1 リモートホスト
  登録されたUPnP用のNAT設定情報の相手先IPアドレスを表示します。
※2 要求内容
  リクエストの内容を表示します。
  サービスの登録/サービスの削除/サービスの更新/サービスの自動更新/サービスの自動削除/サービスの全削除/サービスの期限切れ/サービスの登録不可
※3 状態
  有効 (登録されたUPnP用のNAT設定情報を使用できる)
  無効 (登録されたUPnP用のNAT設定情報を使用できない)
※4 サービスホスト
  登録されたUPnP用のNAT設定情報のLAN側端末のIPアドレスを表示します。
※5 プロトコル
  TCP / UDP
※6 内部ポート番号
  登録されたUPnP用のNAT設定情報のLAN側ポート番号を表示します。
  1-65535
    LAN側ポート番号
  「----」
    外部ポート番号が全ポートのとき
※7 外部ポート番号
  登録されたUPnP用のNAT設定情報のWAN側ポート番号を表示します。
  1-65535
    WAN側ポート番号
  「----」
    外部ポート番号が全ポートのとき
※8 有効期限
  UPnP用のNAT設定情報の有効期限を秒数で表示します。

  ※お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。

### お知らせ

- 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。

ページの先頭へ