# その他の設定例
PPPoEマルチセッション環境でサーバを公開するには

通常のPPPoEマルチセッションの設定以外に、「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」と「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール設定］を設定することで、サーバを公開できます。 下記にその方法について説明します。

## 1箇所の接続先に対してサーバを公開する場合

下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。

- 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」
- 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール設定］

### 設定例：LAN側のWebサーバを［セッション2］に公開する場合

- 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」

対象インタフェース | ［セッション2］
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | 80
宛先IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)

- 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-セッション2［接続ルール設定］

送信元IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)

上記のような設定を行った場合には、［セッション2］(WAN側)と本商品内のWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.2')は、直接通信できます。
ただし、このWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.2')からは、［セッション2］宛ての通信しかできません。

## 2箇所以上の接続先に対してサーバを公開する場合

下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。

- 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」
- 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール設定］

### 設定例：LAN側のWebサーバを［メインセッション］と［セッション2］に公開する場合

- 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-「接続先の選択設定」

接続可 | ［セッション2］

- 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」

対象インタフェース | ［メインセッション］ | ［セッション2］
変換対象プロトコル | TCP | TCP
変換対象ポート | 80 | 80
宛先IPアドレス | 192.168.1.2 (LAN側のWebサーバのIPアドレス) | 192.168.1.2 (LAN側のWebサーバのIPアドレス)

- 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-セッション2［接続ルール設定］

宛先IPアドレス | 200.200.22.1/255.255.255.0

上記のような設定を行った場合には、'200.200.22.0/24'のネットワークに属する端末からは、本商品内のWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.2')と直接通信することが可能です。
しかし、'200.200.22.0/24'のネットワーク以外のネットワークに属する端末とは、直接は通信できません。

### お知らせ　－ 制限事項 －

- LAN側からの送信時に「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール］でエントリされているものと一致しない場合は、メインセッション以外とは、通信できません。 また、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続ルール］でエントリを指定していない場合は、メインセッションと通信します。

ページの先頭へ