# 電話設定
-内線設定-内線設定（IP端末）

ひかり電話サービスをご契約でない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。

IP端末の内線設定を行います。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映され、設定内容が保存されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［内線設定］

内線の設定をします。

#### 内線番号（初期値：下記の表を参照）

設定する内線番号を入力します。
「1～9」、「10～99」の1～2桁を設定できます。

※IP端末からの自動設定を行う場合、変更する必要はありません。

※重複した内線番号は設定できません。

※「0」を設定することはできません。

#### ニックネーム（初期値：下記の表を参照）

ニックネームを入力します。
使用できるのは半角英数字と記号で最大64文字です。

#### 端末属性（初期値：通常端末）

端末属性を選択します。

- 音声専用端末
- 通常端末

※端末属性は接続するIP端末の機能に合わせて設定してください。接続するIP端末の機能と異なる設定を行った場合、正しく動作しないことがあります。

※IP端末が自動設定機能で登録を行う場合、この画面で端末属性の設定を行う必要はありません。

※IP端末の自動設定機能で登録済みの端末属性をこの画面で変更した後、再度同じIP端末が自動設定機能で登録を行った場合、IP端末の登録する端末属性に変更されます。

#### MACアドレス（初期値：空欄）

内線IP端末のMACアドレスを入力します。

#### ダイジェスト認証（初期値：行う）

内線IP端末をユーザID、パスワードで認証するかしないかを選択します。

#### ユーザID（初期値：下記の表を参照）

内線IP端末として認証するときに使用するユーザIDを設定します。
ユーザIDは、半角英数字と記号で32文字まで任意に設定できます。
# " = ￥ @ , ; およびスペースを除きます。

※ここで設定したユーザIDと同じユーザIDを、接続するIP端末にも設定してください。IP端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。

※IP端末が自動設定機能で登録を行う場合、接続するIP端末のユーザIDを設定する必要はありません。

#### パスワード（初期値：自動生成（半角8文字））

内線IP端末として認証するときに使用するパスワードを設定します。
パスワードは、半角英数字と記号で32文字まで任意に設定できます。
ただし、半角スペースのみは設定できません。

※ここで設定したパスワードと同じパスワードを、接続するIP端末にも設定してください。IP端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。

※IP端末が自動設定機能で登録を行う場合、接続するIP端末のパスワードを設定する必要はありません。

#### 初期値

内線番号 | ニックネーム | ユーザID
--- | --- | ---
3 | IP phone1 | 0003
4 | IP phone2 | 0004
5 | IP phone3 | 0005
6 | IP phone4 | 0006
7 | IP phone5 | 0007

### ［電話番号設定］

電話番号（外線）ごとの設定をします。

#### 電話番号

ご契約された電話番号（外線）が表示されます。

#### 通知番号（初期値：契約者回線番号）

発信時、電話をかけた相手先に通知される発信者番号をどの電話番号にするかを選択します。

### お知らせ

- 「着信番号」として利用していない電話番号は「通知番号」に設定することはできません。
- 本商品に接続するIP端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP端末で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通知されることがあります。

#### 着信番号（初期値：すべての電話番号）

ご契約された電話番号（外線番号）のうち、この電話機に着信させる電話番号を設定します。
着信番号は複数選択できます。

ページの先頭へ