# 無線機能
MACアドレスフィルタリング

MACアドレスを使って、本商品に登録された無線LAN端末とのみ無線データ通信できるようにする機能です。 これによって、他の無線LAN端末からLANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。

## 設定方法

### 「Web設定」

#### 2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合

1. 「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で設定する
2. 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」の［SSID設定］の「MACアドレスフィルタリング」を「使用する」にチェックする

#### 5GHz帯「SSID-3」の場合

1. 「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で設定する
2. 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の［SSID設定］の「MACアドレスフィルタリング」を「使用する」にチェックする

ページの先頭へ