# 詳細設定
VPNサーバ設定

VPNサーバ設定により、本商品と通信機器端末をVPN接続することができます。
設定変更は即時に有効になります。［設定］をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを起動して、設定を行ってください。
ご利用の環境により画面が表示されない場合があります。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［VPNサーバ機能］

VPNサーバの設定を行います。

#### VPNサーバ機能の起動（初期値：無効）

VPNサーバ機能の起動を有効にする場合にチェックします。

#### 利用する接続先（初期値：メインセッション）

VPN接続するのに利用する接続先を選択します。
「メインセッション」、「セッション2～5」から選択します。

#### 事前共有鍵（初期値：ランダムに生成した20桁の半角英数字）

【表示】現在使用している事前共有鍵を表示します。

【更新】新たに事前共有鍵を作成し設定します。

### ご注意

- 本商品はL2TP/IPsec/L2TP対応のVPNサーバとしてのみ動作します。
- 本商品に設定可能なアカウント数は最大20までです。

### ［VPNアカウント機能］

VPN接続できる通信機器端末のVPNアカウント設定を行います。
VPNアカウントは最大20件まで登録することができます。

#### VPNアカウントを新規登録する場合

1. 未登録アカウントの「操作」欄の［編集］をクリックする
2. 「エントリ編集」の画面で、「ユーザ名」と「パスワード」を入力する
   ※「接続名」も変更することができます。
3. ［設定］をクリックする

#### VPNアカウントを変更する場合

1. 変更したいアカウントの「操作」欄の［編集］をクリックする
2. 「エントリ編集」画面で変更する
3. ［設定］をクリックする

#### VPNアカウントを削除する場合

1. 削除したいアカウントの「操作」欄の［削除］をクリックする

#### VPNサーバの最新状態を確認する場合

1. ［最新状態に更新］をクリックする

#### IPアドレス通知設定を編集する場合

1. ［IPアドレス通知設定］をクリックする
2. 「IPアドレス通知設定」画面で編集する
3. ［設定］をクリックする

#### 接続名（初期値：VPN設定1～VPN設定20）

設定したVPNアカウントの接続先名を表示します。

#### ユーザ名

設定したVPNアカウントのユーザ名を表示します。

#### 接続状態

VPNアカウントの接続状態を表示します。

#### 切断

VPNアカウントの接続を切断するときは［切断］をクリックします。

#### 操作

VPNアカウントの新規登録または設定内容を変更するときは［編集］をクリックします。設定したVPNアカウントを削除するときは［削除］をクリックします。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［VPN接続の設定］

VPNアカウントの設定を行います。

#### 接続名（初期値：VPN設定1～VPN設定20）

VPNアカウントの接続名です。
初期値では「VPN設定1～20」が設定されています。
わかりやすい接続名に変更することができます。

### お知らせ

- 半角英数字、半角カナ、半角カッコ[‘(’、‘)’]、半角スペース、全角文字。
  文字数は、32文字以内となります。
- 半角スペース、全角スペースのみの名称は設定できません。

#### ユーザ名（初期値：なし）

VPNサーバに接続するときの認証用ユーザ名を入力します。
半角の英数字で最大31文字まで入力可能です。

#### パスワード

VPNサーバに接続するときの認証用パスワードを入力します。
半角の英数字で最小8文字、最大31文字まで入力可能です。

### ［IPアドレス通知設定］

本商品にVPN接続する通信機器端末宛にVPNの接続先情報として本商品のIPアドレスを電子メールで通知する機能です。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

#### IPアドレス通知設定を行う場合

1. メール機能の有効/無効の「有効にする」にチェックする
2. 各設定項目を設定する
3. ［設定］をクリックする

#### メール通知ログを表示する場合

1. ［メール通知ログ］をクリックする
   「メール通知ログ」画面が表示されます。

### ［メール機能］

#### メール機能の有効無効（初期値：無効）

IPアドレス通知メール機能を有効に設定します。

### ［サーバ設定］

#### SMTPサーバ

ご利用になるメールアドレスのSMTPサーバ名を入力します。
半角の英数字と記号で入力可能です。

#### ポート番号（初期値：25）

ご利用になるメールアドレスのポート番号を入力します。
半角の数字で1～65535まで入力可能です。

#### 差出人メールアドレス

プロバイダから通知されたメールアドレスを入力します。
半角の英数字と記号で入力可能です。

### ［認証設定］

#### SMTP認証の有効無効（初期値：無効）

メール（SMTP）サーバとの認証を有効に設定します。

#### アカウント名

プロバイダから指定されたメール（SMTP）サーバ認証用アカウント名を入力します。
半角の英数字と記号で入力可能です。

#### パスワード

プロバイダから指定されたメール（SMTP）サーバ認証用パスワードを入力します。
半角の英数字で入力可能です。

### ［宛先設定］

IPアドレス通知メールを送信する通信機器端末を設定します。

#### 送信可否（初期値：否）

IPアドレス通知メールを送信するか、しないかを設定します。

#### MACアドレス

IPアドレス通知メールを送信する通信機器端末のMACアドレスを入力します。

#### 宛先メールアドレス

IPアドレス通知メールを送信する宛先のメールアドレスを入力します。
半角の英数字と記号で入力可能です。

### ご注意

- 本商品のメール通知機能にて送付されるメールの文字コードは「ISO-2022-JP(JIS)」です。
- 本商品のメール同時送信数は5件までです。
- VPNクライアントが本商品に無線接続されている場合は、メール送信は行いません。

ページの先頭へ