# 無線機能
IEEE802.11g 無線LAN

本商品に専用無線LANカード「SC-40NE「2」」を装着することにより、「IEEE802.11g」に準拠した無線LAN通信をご利用になれます。

### ポイント

- 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。

### お知らせ

- 本商品の拡張カードスロットに装着できるのは、「SC-40NE「2」」のみです。
  他の無線LANカードを装着しないでください。
- 「IEEE802.11g」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。
- IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11nを使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。

## 設定方法

### 「Web設定」

1. 「無線LAN設定」 - 「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」で設定する

ページの先頭へ