# 無線機能
IEEE802.11ac 無線LAN

本商品に専用無線LANカード「SC-40NE「2」」を装着することにより、「IEEE802.11ac」に準拠した無線LAN通信をご利用になれます。

### ポイント

- 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。

### お知らせ

- 本商品の拡張カードスロットに装着できるのは、「SC-40NE「2」」のみです。
  他の無線LANカードを装着しないでください。
- 「IEEE802.11ac」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。
- 本商品のIEEE802.11acは、W52(5.2GHz帯)、W53(5.3GHz帯)、W56(5.6GHz帯)の周波数を使用しています。
- 本商品をW52、W53で使用する場合、屋外での使用は法令により禁止されています。
- W53またはW56を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
  - 各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
  - 通信中にレーダー波を検出した場合は、DFS機能により自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
  - DFS機能により変更可能なチャネルがない場合、IEEE802.11acが使用できない可能性があります。
- IEEE802.11a、IEEE802.11n（5GHz）およびIEEE802.11acを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11acを使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「無線LAN設定」 - 「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」で設定する

ページの先頭へ