# WAN側機能
VPNパススルー（IPv4のみ）

仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。

- LAN側のVPNクライアントからWAN側のVPNサーバへのアクセス
- WAN側のVPNクライアントからLAN側のVPNサーバへのアクセス

VPNのプロトコルには、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol )、IPsec(IP Security)、L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)が使用できます。

### ご注意　－ 本商品にて「IPsecパススルー通信」を行う場合 －

- 本機能はIPv6には対応しておりません。
- 本商品はPPTP/IPsec/L2TP対応のVPNサーバとしてのみ動作します。
- 本商品に接続できるVPNサーバは1台のみです。
- 1つのIPsecサーバに対して、複数セッションの通信提供はできません。
- 本商品内のLANにIPsecサーバを構築する場合は、静的IPマスカレード設定を併用する必要があります。
- IKE(Internet Key Exchange)を使ったIPsecパススルー通信を行う場合には、静的IPマスカレード設定を併用する必要があります。
- 静的IPマスカレード設定を必要とする通信には、同時に複数台の端末を指定できません。

## PPTPの利用例

ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。
なお、IPsec、L2TPの場合でもPPTPと同じような構成で利用できます。

「利用例1」では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。
「利用例2」では、自宅の複数のパソコンなどからインターネット経由でそれぞれ別のネットワークにアクセスできます。
「利用例3」では、自分のネットワークに外部のパソコンなどからアクセスさせることができます。

また、PPTP は、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。

### 利用例1

本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する

### 利用例2

本商品に接続したPPTPクライアントからそれぞれ別のPPTPサーバに接続する

### 利用例3

本商品に接続したPPTPサーバに接続する

本商品に接続できるPPTPサーバ/IPsecサーバは1台のみです。

### お知らせ

- PPTP機能またはIPsec機能のサポート状況および設定方法の詳細は、それぞれのメーカーにお問い合わせください。

## PPTPの設定方法

「利用例1,2」の場合と「利用例3」 の場合では、設定方法が異なります。

### WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定(＜利用例1,2＞の場合)

「利用例1,2」の場合、本商品に設定する必要はありません。

### WAN側のPPTPクライアントへアクセスする場合のLAN側のPPTPサーバの設定(＜利用例3＞の場合)

LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的IPマスカレード設定が必要です。LAN側に設置するPPTPサーバを静的IPマスカレード設定で、WAN側からアクセス可能にします。
下記に設定手順を示します。

### 「Web設定」

1. 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」を下記のように設定する
2. 対象インタフェースを選択で、接続先を選択する
3. エントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
4. 次の項目を設定し、［設定］をクリックする

   項目 | 値
   --- | ---
   変換対象プロトコル | TCP
   変換対象ポート | pptp（もしくは1723）
   宛先IPアドレス | PPTPサーバのIPアドレス
   宛先ポート | －

5. ［OK］をクリックする
6. ［戻る］をクリックする
7. 設定したエントリの行頭の「有効/無効」欄をチェックする

## IPsecパススルーの設定方法

### WAN側のIPsecサーバへアクセスする場合

本商品に設定する必要はありません。
IPsecクライアントの設定に関することは、それぞれのメーカーへお問い合わせください。

### WAN側のIPsecクライアントへアクセスする場合

LAN側のIPsecサーバへWAN側のIPsecクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的NAT設定が必要です。
WAN側からLAN内のIPsecサーバへアクセス可能にします。下記に設定手順を示します。

### 「Web設定」

1. 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」を下記のように設定する
2. 対象インタフェースを選択で、接続先を選択する
3. エントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
4. 次の項目を設定し、［設定］をクリックする

   項目 | 値
   --- | ---
   変換対象プロトコル | UDP
   変換対象ポート | 500
   宛先IPアドレス | IPsecサーバのIPアドレス
   宛先ポート | －

5. ［OK］をクリックする
6. ［戻る］をクリックする
7. 設定したエントリの行頭の「有効/無効」欄をチェックする

ページの先頭へ