# 無線LAN設定
IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）

本商品に、無線LANに関する設定をします。
本画面は、本商品に専用無線LANカード（SC-40NE「2」）が装着されているときに表示されます。

設定変更は［設定］ボタンをクリックすると有効になります。無線LAN接続をご利用の場合、［設定］ボタンをクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。
また、通話中に［設定］ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［無線LANアクセスポイント設定］

#### 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否）（初期値：しない）

本商品で「無線ネットワーク名(SSID)」の隠蔽を行う場合にチェックします。「無線ネットワーク名(SSID)」が不明な無線LAN端末から無線ネットワークの検索を行った場合に応答しないようにできます。
また、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。

※接続する機器によっては本機能が使えない場合があります。

- 「する」にチェックした場合
  「無線ネットワーク名(SSID)」が不明な無線LAN端末から「無線ネットワーク名(SSID)」を検索したときに検出されなくなります。本商品と同一の「無線ネットワーク名(SSID)」を持つ無線LAN端末とのみ無線LAN接続できます。
  また、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。
- 「する」にチェックしなかった場合
  不特定の相手から本商品の「無線ネットワーク名(SSID)」を検索されてしまいます。
  不正アクセスされる可能性がありますので、ご注意ください。

#### 無線LAN動作モード（初期値：IEEE802.11b/g/n互換）

本商品で使用する無線LAN動作モードを設定します。

「IEEE802.11b/g/n互換」
  「IEEE802.11b」と「IEEE802.11g」、「IEEE802.11n」に準拠した無線LAN通信ができます。
「IEEE802.11b/g互換」
  「IEEE802.11b」と「IEEE802.11g」に準拠した無線LAN通信ができます。

### お知らせ

- 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。
- 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
- IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nを使用する機器が混在している場合は、スループットが著しく下がることがあります。

#### チャネル帯域（初期値：40MHz）

通信チャネルの幅を選択します。
40MHzに設定した場合、20MHzと比べ、約2倍の通信速度（規格値最大600Mbps）を実現できます。
20MHz/40MHzから選択します。
※IEEE802.11b/g互換モードを選択した場合、40MHzは使用できません。

### ご注意

- チャネル帯域40MHzで通信を行うためには、それに対応した無線LAN端末を利用する必要があります。
  ご利用環境によっては、40MHz/20MHzモードが自動で切り替わるため、チャネル帯域を40MHzに設定しても、20MHzで接続される場合があります。
- チャネル帯域設定で「40MHz」を利用する場合は、同一周波数帯を使用する他の無線局に対して干渉を与える可能性があります。
- チャネル帯域設定で「40MHz」を利用する場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前にお確かめください。
- 万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、すぐに「20MHz」に設定を変更してください。

#### 使用チャネル（初期値：自動設定）

無線LAN通信で使用するチャネルを選択します。
電波干渉がある場合には、使用するチャネルを変更してください。
複数の無線LANアクセスポイントを設置する場合には、チャネルを変更してください。
各無線LANアクセスポイントが、異なるチャネルを使用することによって、電波干渉を軽減できます。
自動設定/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13から選択します。

##### ［自動無線チャネル再設定］

「使用チャネル」で「自動設定」が選択されている場合

［自動無線チャネル再設定］をクリックすると、電波干渉の影響が少ないチャネルを再設定します。

### ご注意

- ［自動無線チャネル再設定］をクリックしたあと、無線LAN接続が一時的に中断しますのでご注意ください。
- 使用する無線LAN端末によっては、12ch、13chは使用できない場合があります。自動設定でつながらない場合は無線LAN端末の設定を確認して、使用チャネルの設定を変更してください。

### お知らせ　－ 複数の無線LANを狭いエリアで同時使用する場合 －

- 他の無線LAN が使用しているチャネルから5-6 チャネルの間隔をあけて使用することを推奨します。

#### 送信出力（％）（初期値：100）

本商品の送信出力を調整します。他のネットワークへの電波干渉回避の目的で使用します。
また、送信出力を低下させ通信可能範囲を縮小することにより、外部からの不正アクセス等のセキュリティの脅威を回避できる場合があります。
100%/50%/25%/12%/6%から選択します。

### ［SSID設定］

無線ネットワーク（SSID-1/SSID-2）の設定をします。

※SSID-1は、無線LANカードを装着時は「使用可」に設定されます。

#### ［SSID設定］を編集する場合

1. 編集したいSSIDの「操作」欄の［編集］をクリックする
   - SSID-1を選択した場合
   - SSID-2を選択した場合

## SSID-1を選択した場合

### ［SSID設定（SSID-1）］

#### 無線ネットワーク名(SSID-1)
(初期値：rx601m-XXXXXX-1 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁（小文字))※)

本商品で使用する「無線ネットワーク名(SSID)」を入力します。
最大32文字の半角英数字および記号が設定可能です（スペースのみは設定できません）。
「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない無線LAN端末とは、無線LAN通信できません。
逆に、「無線ネットワーク名(SSID)」が一致する無線LAN端末とは通信が可能になるため、他所にある無線LAN端末から接続できないように類推不可能な文字列を使用することをお勧めします。

※本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。

#### MACアドレスフィルタリング（初期値：使用しない）

MACアドレスフィルタリングを使用する場合はチェックします。
「使用する」に設定した場合には、本商品は「MACアドレスフィルタリング」で設定してあるMACアドレスを持つ無線LAN端末とのみ、無線LAN接続できます。

#### 無線の暗号化（初期値：WPA2-PSK(AES)）

無線の暗号化を設定します。暗号化を行うと、データを暗号化してから無線電波を発信します。

「なし」
  無線の暗号化をしません。
  「なし」を選択した場合、「ポートセパレート」の設定ができます。
「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」
  無線LAN端末別に WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)のどちらかのモードから、対応している暗号化方式を自動選択します。
「WPA2-PSK(AES)」
  WPA2-PSK(AES)モードを使用します。
「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」
  無線LAN端末別に WPA2-PSK(AES)または、WPA3-SAE(AES)のどちらかのモードから、対応している暗号化方式を自動選択します。
「WPA3-SAE(AES)」
  WPA3-SAE(AES)モードを使用します。

### お知らせ

- セキュリティの観点から暗号化の設定を強く推奨します。
- 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。
- IEEE802.11nで通信を行うために、本商品の無線の暗号化を「WPA2-PSK(AES)」もしくは「WPA3-SAE(AES)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」に設定する必要があります。
  暗号化を「なし」に設定することも可能ですが、セキュリティ上、暗号化を「なし」でのご使用は推奨しません。
- 本商品の無線の暗号化を「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」または「WPA3-SAE(AES)」に設定した場合、「無線LAN簡単接続機能」が使用できなくなります。

#### ポートセパレート（初期値：使用しない）

「無線の暗号化」で、「なし」を選択した場合

ポートセパレートを使用する場合はチェックします。

#### 事前共有キー(PSK)（初期値：ランダムに生成した13桁の英数字 ※）

「無線の暗号化」で、「なし」以外を選択した場合

※本商品の事前共有キー(PSK)の初期値は、本商品の側面のラベルに「暗号化キー(初期値)」として記載されています。

事前共有キー(PSK)を入力します。
事前共有キー(PSK)には、8～63桁の英数記号、または64桁以内の16進数を半角で指定できます。
使用できる文字は下記の通りです。 ただし「＊」のみの使用はできません。

8～63桁の場合
  英数記号（0～9、a～z、A～Z、下表の記号）

  ※「 \ 」(バックスラッシュ)は、パソコンなどの機種によっては、「 ¥ 」と表示されます。

64桁の場合
  16進数（0～9、a～f、A～F）

※事前共有キー(PSK)は、たやすく推測されない文字列で設定してください。

#### キー更新間隔（秒）（初期値：1800）

「無線の暗号化」で、「なし」以外を選択した場合

キー更新間隔(秒)を半角で入力します。指定できる値は、60～86400(秒)です。

## SSID-2を選択した場合

### ［SSID設定（SSID-2）］

#### 無線ネットワーク名(SSID-2)
（初期値：rx601m-XXXXXX-2 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※）

本商品で使用する「無線ネットワーク名(SSID)」を入力します。
最大32文字の半角英数字および記号が設定可能です（スペースのみは設定できません）。
「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない無線LAN端末とは、無線LAN通信できません。
逆に、「無線ネットワーク名(SSID)」が一致する無線LAN端末とは通信が可能になるため、他所にある無線LAN端末から接続できないように類推不可能な文字列を使用することをお勧めします。

※本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。

#### MACアドレスフィルタリング（初期値：使用しない）

MACアドレスフィルタリングを使用する場合はチェックします。
「使用する」に設定した場合には、本商品は「MACアドレスフィルタリング」で設定してあるMACアドレスを持つ無線LAN端末とのみ、無線LAN接続できます。

#### 無線の暗号化（初期値：WPA2-PSK(AES)）

無線の暗号化を設定します。暗号化を行うと、データを暗号化してから無線電波を発信します。

「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」
  無線LAN端末別に WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)のどちらかのモードから、対応している暗号化方式を自動選択します。
「WPA2-PSK(AES)」
  WPA2-PSK(AES)モードを使用します。
「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」
  無線LAN端末別に WPA2-PSK(AES)または、WPA3-SAE(AES)のどちらかのモードから、対応している暗号化方式を自動選択します。
「WPA3-SAE(AES)」
  WPA3-SAE(AES)モードを使用します。

### お知らせ

- IEEE802.11nで通信を行うためには、無線LAN 端末の無線の暗号化を「WPA2-PSK(AES)」もしくは「WPA3-SAE(AES)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」に設定する必要があります。

#### 事前共有キー(PSK)（初期値：ランダムに生成した13桁の英数字 ※）

※本商品の事前共有キー(PSK)の初期値は、本商品の側面のラベルに「暗号化キー(初期値)」として記載されています。

事前共有キー(PSK)を入力します。
事前共有キー(PSK)には、8～63桁の英数記号、または64桁以内の16進数を半角で指定できます。

使用できる文字は下記の通りです。ただし「＊」のみの使用はできません。

8～63桁の場合
  英数記号（0～9、a～z、A～Z、下表の記号）

  ※「 \ 」(バックスラッシュ)は、パソコンなどの機種によっては、「 ¥ 」と表示されます。

64桁の場合
  16進数（0～9、a～f、A～F）

#### キー更新間隔（秒）（初期値：1800）

キー更新間隔(秒)を半角で入力します。指定できる値は、60～86400(秒)です。

### ［拡張設定］

#### マルチキャスト伝送速度（Mbps）（初期値：1Mbps）

マルチキャストフレームの伝送速度を設定します。

- 使用しない/1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54
  から選択します。

#### BeaconInterval(ms)（初期値：100ms）

Beacon間隔を設定します。
設定できる値は40～1000msです。

#### DTIM（回）（初期値：1回）

DTIM(Delivery Traffic Indication Message)しきい値（定期的に送信しているBeaconパケットにDTIMが含まれる頻度）を設定します。
設定できる範囲は1～5回です。

※ 5回に設定した場合は、Beacon送信5回に1回DTIMを送信します。

ページの先頭へ