# 無線LAN設定
無線LAN端末設定

本商品に、無線LAN端末の設定をします。
本商品では、無線の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］のパターンを最大32個設定できます。
本画面は、本商品に専用無線LAN カード（SC-40NE「2」）が装着されているときに表示されます。

### お知らせ

- 無線LAN 端末設定のエントリテーブル数は32 個です。
  SSID-1、SSID-2、SSID-3 で共通のものを使用します。

## 無線LAN端末設定

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］

#### ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合

1. ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から編集したいエントリ番号の「操作」欄の［編集］をクリックする
   「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を削除する場合

1. ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から削除したいエントリ番号の「操作」欄の［削除］をクリックする

## 無線LAN端末設定 エントリ編集

### ［登録する無線LAN端末のニックネーム編集］

本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。

※複数の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合には、下記の1～2を繰り返してください。

1. 下記を参考にして、各項目の設定を選択・入力する

   #### ニックネーム

   わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。
   任意の半角英数字を15文字まで入力できます（スペースおよび記号は不可）。

   #### 入力方法（初期値：MACアドレス指定）

   - 「MACアドレスで選択」
   - 「MACアドレス指定」

   #### MACアドレス（選択）

   「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合は、「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。

   接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。

   #### MACアドレス（指定）

   「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合は、「MACアドレス」を入力します。
   「MACアドレス」は、半角の0～9、a～f、A～F、：（コロン）が使用できます。

   ※重複したMACアドレスは登録できません。

2. ［設定］をクリックする

ページの先頭へ