# ルータ機能
パケットフィルタリング

指定した条件の通信を遮断する機能です。
あらかじめ設定した条件にしたがって、パケットを選択的に通過させたり、通過を禁止したりできます。
不必要なパケットの送受信を制限できるので、セキュリティの高いLANが構築できます。

本商品の設定では、以下の項目が指定できます。

### IPv4の場合

- フィルタ種別
- 通信方向
- プロトコル
- TCPフラグ
- 接続インターフェース
- 送信元IPアドレス/マスク
- 宛先IPアドレス/マスク
- 送信元ポート
- 宛先ポート
- ICMPタイプ
- ICMPコード

### IPv6の場合

- フィルタ種別
- 通信方向
- プロトコル
- TCPフラグ
- 送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長
- 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長
- 送信元ポート
- 宛先ポート
- ICMPv6タイプ
- ICMPv6コード

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「詳細設定」-「IPv4パケットフィルタ設定」で設定する
- 「詳細設定」-「IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）」で設定する
- 「基本設定」- 「接続先設定（IPv6 PPPoE）」-［接続先の情報］IPv6セッションで設定する

### ご注意

- IPv6 PPPoEインタフェースのパケットフィルタ設定は、ご契約のプロバイダがIPv6 PPPoE方式によるインターネット接続サービスを提供している場合にのみご利用いただけます。

ページの先頭へ