# フレッツ関連
サービス情報サイトを利用するには

## サービス情報サイト

「サービス情報サイト」はフレッツサービスをご利用のお客様専用のサイトです。

下記に本商品で、サービス情報サイトをご利用になる場合の設定例を紹介します。
本商品の「Web設定」で下記の設定を行ってください。

### IPv6をご利用可能なお客様

特別な設定は不要です。

### IPv6をご利用いただけないお客様

1. パソコンなどを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」と入力後、パソコンなどの「Enter」キーを押します。
   アドレスには、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.1.1)を入力して開くこともできます。
3. ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する
   ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」をクリックする
5. ［接続先の選択設定］で、設定を行うセッション2～5の「セッション名」または「操作」欄の［編集］をクリックし、下記のように設定する

   #### フレッツ 光ネクストの場合

   | フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト(NTT東日本)の設定を行う場合 | フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト(NTT西日本)の設定を行う場合
   --- | --- | ---
   接続先名 | UserSupportSite
   接続先ユーザ名 | guest@v4flets-east.jp | flets@v4flets-west.jp
   接続パスワード | guest | flets
   接続モード | 要求時接続（自動切断する）/ 要求時接続（自動切断しない）/ 常時接続 （※1）
   自動切断するまでの時間(分) | 1～1440分の間で設定 （※2）

   ※1 「要求時接続（自動切断する）」、「要求時接続（自動切断しない）」、「常時接続」のいずれかを選択してください。
   （「設定ウィザード」で設定した場合は、「要求時接続（自動切断する）」が設定されます。）

   ※2 ※1で、「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合に設定してください。
   （「設定ウィザード」で設定した場合は、30分が設定されます。）

   （画面は、NTT東日本エリアでフレッツ 光ネクストに接続した場合の設定内容です。）

6. ［設定］をクリックする
   設定内容が有効になります。
7. ［接続ルール設定］で、手順5で選択したセッションの「操作」欄の［編集］をクリックし、下記のように設定する

   #### フレッツ 光ネクストの場合

   | フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト(NTT東日本)の設定を行う場合 | フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト(NTT西日本)の設定を行う場合
   --- | --- | ---
   宛先ドメイン名 | *.v4flets-east.jp | *.v4flets-west.jp

   （画面は、NTT東日本エリアでフレッツ 光ネクストに接続した場合の設定内容です。）

8. ［設定］をクリックする
   設定内容が有効になります。
9. 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-「接続先の選択設定」で選択したセッションの「接続可」のチェックボックスにチェックを入れ、［設定］をクリックする

ページの先頭へ