# メンテナンス
設定値の保存＆復元

これまでに設定した各種内容は、すべて本商品のフラッシュメモリ内に、ユーザ設定として保存されています。
設定の保存を行うと、ユーザ設定をファイルに保存し、その内容で元の設定に戻すことができます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［設定値の保存］

#### 設定内容を保存する場合

### ご注意

- 「設定値の復元」を行うとき、その設定値の保存時に設定されていた機器設定用パスワードが必要となります。機器設定用パスワードはお客様にて厳重に管理してください。

1. [ファイルに保存]をクリックする
2. 以降、お使いのパソコンなどに搭載されているOS、ブラウザの指示に従いファイルを保存する

※ファイルが保存される領域は、お使いのパソコンなどに搭載されているOS、ブラウザの設定により異なります。

※設定内容を保存したファイルは、「（保存した年月日）-（時分）_（機種名）.config」の組み合わせで自動生成されたファイル名で保存されます。

### ［設定値の復元］

#### 保存内容を復元する場合

1. ［参照］をクリックする
2. お使いのパソコンなどに搭載されているOS、ブラウザの指示に従い、設定内容を保存したファイルを指定する
3. ［復元実行］をクリックする※
4. ［OK］をクリックする
   アップロードが完了すると本商品が自動的に再起動し、再表示を促す画面が表示されます。［再表示］をクリックして画面を再表示してください。復元された設定で動作します。

※「Web設定」画面に「設定値の復元が実施できません。」と表示された場合は、パスワードが間違っている可能性があります。「設定値の復元」には、「設定値の保存」を行ったときの機器設定用パスワードが必要です。パスワード入力欄には、初期値として現在設定されている機器設定用パスワードが入力されていますので、保存時の機器設定用パスワードを入力し直してから、［復元実行］をクリックしてください。

### お願い

- 設定内容をフラッシュメモリに書き込みます。書き込み中は、本商品の電源を切らないようにしてください。フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、本商品が動作しなくなります。
- 保存内容を復元する場合は、本商品とパソコンなどをLANケーブルで接続して復元してください。無線接続の場合、本商品を交換した際にSSID・暗号化などが一致しないため、通信できなくなる可能性があります。
  →設定方法はこちらをご覧ください。

### お知らせ

- 設定内容はすべて復元された設定ファイルにより上書きされます。
- 設定ファイルのディレクトリ（フォルダ）名、ファイル名には半角英数記号文字を使用し、全角文字および半角カタカナを使用しないでください。設定ファイルが復元できない場合があります。
- ディレクトリ（フォルダ）名やファイル名には、\ / : * ? " < > | は使用できません。
- ご契約を変更された場合、変更前に保存した設定ファイルは使用しないでください。設定内容が正しく復元できません。
- 機器設定用パスワードは復元されません。
- LAN側IPアドレスに「192.0.0.0～192.0.0.7」の範囲のアドレスが設定されている場合は、LAN側IPアドレスを復元できません。現在の設定値（「設定値の復元」を実施する前の設定値）が維持されます。
- 以下の設定値は復元されない場合があります。復元の操作後に必ず設定内容を確認してください。
  - 無線ネットワーク名（SSID）
  - 事前共有キー（PSK）
  - 無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）
  - ファームウェア更新種別
  - DHCPv4サーバ設定
- お客様のご利用環境によっては設定値の保存・復元の際には時間がかかる場合があります。
- 他機種のバックアップファイルを指定した場合、一部機能の設定は復元できない可能性があります。
- 通話中に設定値の復元を行うと通話が切断されます。

ページの先頭へ